군포환경관리소

2021년도 자가측정 과업지시서

	군 포 도 시 공 사

과 업 지 시 서

* 제  목 : 군포환경관리소 2021년도 자가측정

* 기  간 : 2021년 계약일 ～ 2021년 12월 31일

1. 군포환경관리소 자가측정 위탁업무(이하 “자가측정”)를 수행함에 있어 군포도시공사(이하 “발주자□)와 자가측정 대행업체(이하□계약자□)는 계약 내용을 다음과 같이 정하여 자가측정을 원칙에 따라 이행한다.

2. 본 과업지시서는 환경오염시설의 통합환경허가에 관한 법률(이하 “통합법”) 제6조에 의거하여 통합허가받은 시설인 군포환경관리소(200톤/일 × 1기)에서 배출되는 오염물질에 대한 자가측정 업무를 대행함에 있어 업무수행 중 문제점을 사전에 방지하여 소각장 운영을 원활하게 하는데 목적이 있다.

3  계약자는 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 제16조 (측정대행업의 등록)의 규정에 의해 측정대행업[대기분야(1175), 수질분야(1174), 악취분야(5576)] 허가를 모두 득한 업체로 공고일을 기준으로 2년 이내 관련기관으로부터 측정대행업자의 준수사항 위반 등의 사유로 행정처분(주의, 과태료, 경고, 벌금, 정지 등)을 받은 사실이 없어야 한다.

4  계약자는 본 과업지시서, 통합법 및 배출시설등 설치·운영허가 검토결과서(제0088-01호)(이하 “검토결과서”) 등 관계법규를 준수하여야 한다. 또한 작업상 제반사항을 준수하여야 하며, 이를 이행치 않아 발생되는 행정처분, 형사상, 민사상 기타 이에 준하는 사항에 대하여 발주자에게 어떠한 이의를 제기하지 못한다.

5  계약자는 발주자와 협의 하에 측정일자를 선정하여야 하며, 측정 시 반드시 안전에 유의하여 측정하고, 불안전 요인 발견 시 반드시 담당자에게 연락한 후에 승인을 받은 후 측정하여야 한다. 또한, 측정일 전에 반드시 소각로 가동여부를 사전확인 하여야 하며, 발주자와 협의된 인원만 측정토록 하여야 한다.

6  측정장소, 측정항목 및 측정주기는 다음과 같이 실시한다.

6.1 대기오염물질

측정장소	측정항목	측정주기
굴뚝 (#A-1)	황산화물, 일산화탄소, 질소산화물, 납화합물, 벤젠, 먼지, 아연화합물, 암모니아, 이황화탄소, 크롬화합물, 수은화합물, 구리화합물, 황화수소, 디클로로메탄, 트리클로로에틸렌, 비소화합물, 니켈 및 그 화합물, 카드뮴화합물, 브롬화합물, 불소화합물, 시안화수소, 염화수소, 페놀화합물, 포름알데히드, 매연, 그 외 측정에 관련된 항목(대기온도, 습도, 기압, 산소농도, 가스유량, 가스온도, 풍향, 풍속 등)	4회 (분기 1회)

6.2 그 외 대기오염물질

측정장소	측정항목	측정주기
굴뚝 (#A-1)	망간화합물, 바나듐 및 그 화합물, 바륨 및 그 화합물, 안티몬 및 그 화합물, 알루미늄 및 그 화합물, 주석 및 그 화합물, 탄화수소, 베릴륨 및 그 화합물, 아닐린, 아세트알데히드, 염화비닐, 이황화메틸, 폴리염화비페닐, 프로필렌 옥사이드, 히드라진, 그 외 측정에 관련된 항목(대기온도, 습도, 기압, 산소농도, 가스유량, 가스온도, 풍향, 풍속 등)	1회/년

6.3 수질오염물질

측정장소	측정항목	측정주기
폐수처리장 방류조 (#W-1)	유기물질(BOD, COD), 부유물질(SS), 수소이온농도, 총질소, 총인, 노말헥산추출물질(광유류·동식물·유지류), 구리, 크롬, 시안, 아연, 납, 용해성 철, 페놀, 페놀류함유량, 용해성망간, 수은, 카드뮴, 음이온계면활성제, 바륨, 유기인, 비소, 6가크롬, 플로오르(불소) 함유량, PCB, 디클로로메탄, 벤젠, 그 외 측정에 관련된 항목(수온 등)	4회/년 (분기 1회)

6.4 수질오염물질

측정장소	측정항목	측정주기
폐수처리장 방류조 (#W-1)	니켈과 그 화합물, 퍼클로레이트, 톨루엔, 자일렌, 생태독성물질, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 셀레늄과 화합물, 클로로포름, 1,4-다이옥산, 디에틸헥실프탈레이트(DEHP), 염화비닐, 아크릴로니트릴, 나프탈렌, 폼알데하이드, 에피클로로하이드린, 그 외 측정에 관련된 항목(수온 등)	1회/년

6.5 저장시설 오염물질

측정장소	측정항목	측정주기
고체입자상물질 저장시설 (#A-2)	먼지, 그 외 측정에 관련된 항목(대기온도, 습도, 기압, 산소농도, 가스유량, 가스온도 등)	1회/년
고체입자상물질 저장시설 (#A-3)

6.6 악취

측정장소	측정항목	측정주기
굴뚝 (#A-1)	복합악취	4회/년 (분기별)
부지경계선

6.5 대기오염방지설비 효율측정

측정장소	측정항목	측정주기
폐열보일러 후단	일산화탄소, 질소산화물, 황산화물, 염화수소, 먼지, 그 외 측정에 관련된 항목(대기온도, 습도, 기압, 산소농도, 가스유량, 가스온도 등)	1회/년 (동시 측정)
반건식반응탑 후단
백필터 후단
굴뚝

7  상기의 측정횟수는 예상이며 실제 측정항목 및 횟수는 해당 법령이 변경되거나 발주자의 사정에 따라 상기와 달라질 수 있다.  측정항목 및 횟수의 변동에 따른 용역비용은 계약금액과 비례하여 변동될 수 있다.

8  위 측정항목 외에 기온, 습도, 기압, 풍향, 풍속, 배출가스 유량, 산소농도, 수분량, 가스온도, 유속 등 자가측정에 필요한 항목은 측정시 반드시 함께 측정하여 성적서에 기재 후 제출한다.

9  용역 대가의 지급 금액은 상기 7조에 의거하여 실제 측정한 측정항목별 금액을 실시한 횟수 기준으로 지급한다.

10 위에서 제시된 대기 또는 수질측정항목 중 공정시험기준이 없거나 계약자가 직접 측정 또는 분석이 불가능한 오염물질에 대해서는 계약자가 직접 환경부의 승인을 받아 측정항목에서 제외할 수 있다.

11 계약자는 측정 시 주변이 오염되지 않도록 주의하여야 하며, 측정 시 필요한 자재를 사용할 경우 주의하여야 한다.

12 계약자는 용역 수행 중에 발생하는 일체의 사고(보상, 부담 등)에 대하여 민․형사상의 책임을 지며, 사고로 인하여 본 사업에 지장이 없도록 조치하여야 한다.

위 규정에도 불구하고 발주자가 계약자의 행위로 인한 사고에 대하여 제3자에게 손해배상 등 책임을 부담하였을 경우 계약자는 발주자가 부담하는 전액을 발주자에게 상환하여야 한다.

13 다음 각 호에 해당할 경우 발주자는 계약자와의 계약을 파기할 수 있다.

가. 본 과업수행 중에 계약자의 귀책사유로 관련 법규위반 등 발주자에게 불이익이 발생한 경우

나. 과업수행 일부에 대하여 본 과업 지시사항을 위반한 경우

다. 과업지시사항을 불성실하게 이행하거나, 발주자의 시설운영ㆍ관리에 있어서 지장을 주거나 또는 피해를 초래하게 한 경우

라. 용역수행 중 부도, 파산 또는 위법에 따른 행정조치, 과태료 등을 받거나, 발주자의 시설운영에 피해를 주는 경우

마. 과업지시사항을 정당한 사유 없이 이행하지 않거나 지연시키는 경우

바. 본 용역을 수행하는 도중 계약자의 귀책사유로 발주자에게 행정기관 등으로부터 행정조치 등 불이익을 받게 하는 경우

14 본 계약과 관련하여 발생하는 분쟁에 대한 관할법은 소재지 관할 민사지방법원으     로 한다.