- 군포도시공사 전산실 환경구축 및 통신공사 -

과 업 요 청 서

2021. 10.

	목 차
Ⅰ. 일반조건 1. 사업개요 1 2. 사업목적 1 3. 사업내용 1 4. 입찰개요 2 5. 이전 설치장소 2 Ⅱ. 특수조건 1. 적용범위 3 2. 계약의 이행 3 3. 정보시스템 이전 수행사항 3 4. 품질 및 보안요건 4 5. 시스템 운용조건 5 6. 교육지원 요건 7 7. 기술지원 요건 7 8. 유지보수 요건 7 9. 보고서 제출 8 10. 감독 및 보고 9 11. 지체상금 10 12. 기타사항 10 Ⅱ. 물품구매 규격서 1. 도입장비 세부규격 11

Ⅰ		일반조건

1. 사업개요

가. 사 업 명: 군포도시공사 전산실 환경구축 및 통신공사

나. 사업기간: 계약일로부터 60일 이내

다. 주관기관: 군포도시공사

2. 사업목적

○ 우리 공사의 본부 사무실 이전 예정에 따라 전산실도 이전이 필요하여 이전 장소에 신속·안전하게 전산실을 구축하고 전산실·사무실 간 통신 선로를 포설하는 공사를 실시하여 안정적으로 행정업무의 연속성을 확보하고자 함.

3. 사업내용

가. 전산실 환경공사

① 이중마루 설치공사

⦁이중마루 STEEL 610*610 54㎡

⦁전도성타일 마감

② 칸막이 설치공사

⦁칸막이 SGP(C-Type) 및 전면 유리칸막이 설치

⦁출입문 편개도어 1개

③ 전산실 출입문 자동도어 설치공사

⦁스텐레스 마감 및 슬라이딩 자동문(강화유리)(W1200mm*H2100mm 편개) 1식

⦁출입통제시스템 연동 기능

④ 전산실 도면

나. 통신공사

① 군포도시공사 전산실 이전에 따른 건물 MDF 층간(3층⇨4층) 이전설치공사

② 전산실 이전에 따른 층간 광케이블(8Core, Multi mode 7가닥) 및 FDF 층간 이전설치

③ MDF 이전에 따른 통신용 케이블(CAT5E 50P 7가닥) 층간 이전설치

④ 사무실 이전 인터넷전화 및 네트워크 배선공사

설치구간	수 량	비 고
4층전산실 ⇨ 4층 사무공간	1식	케이블 구내배선
4층전산실 ⇨ 3층 사무공간	1식	케이블 구내배선
4층전산실 ⇨ 2층 사무공간	1식	케이블 구내배선

⑤ 네트워크 시스템 업무용·인터넷전화용 망분리 구축

⑥ 업무용, 전화용 네트워크 L2스위치, PoE 스위치 구축

4. 입찰개요

가. 입찰방법: 제한경쟁입찰(총액)

나. 입찰자격

1) 군포도시공사(이하 “발주기관”)와 계약업체(이하 “계약자”)는 본 계약을 신의와 성실로 이행함을 원칙으로 한다.

2) 계약자의 자격은 「지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률」 시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제14조에 의한 소정의 자격을 갖춘 업체로 아래 조건을 구비해야 한다.

3) 「소프트웨어 진흥법」 제58조에 의한 소프트웨어 사업자(컴퓨터 관련 서비스 사업)로 신고를 필한 업체이면서, 「정보통신공사업법」 제14조에 따른 정보통신공사업으로 등록된 업체(단, 지식경제부고시 제2009-170호에 해당하는 대기업은 본 건 입찰에 참가할 수 없음)로서 입찰공고일 전일부터 입찰일까지(낙찰자의 경우 계약체결일까지) 주된 영업소의 소재지가 수도권(서울, 경기, 인천)에 있는 업체이어야 한다.

※ 본 사업은 20억원미만 사업으로  소프트웨어진흥법 제48조제2항 및 “중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침(과학기술정보통신부 고시)“ 에 따라 대기업 및 중견기업은 입찰에 참여할 수 없음

※ 본 사업은 소프트웨어진흥법 제48조제4항에 따라 “상호출자제한기업집단소속회사”는 입찰에 참여할 수 없음

4) 착수 시 이전 대상 장비에 대하여 제조사(원공급사) 및 총판사 기술 지원 확약서 제출 가능한 업체(“붙임” 참조)이어야 한다.

5) 사업의 안정적인 수행을 위하여 컨소시엄 형태의 공동수급이나 하도급 불가

6) 본 입찰에 미자격자가 고의로 입찰에 참가한 자, 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제92조 제1항 8호 또는 제9호 입찰에 관한 서류를 부정하게 행사한 자 또는 고의로 무료의 입찰을 한 자에 해당한다고 판단될 경우 관계규정에 의거 부정당업자의 입찰참가자격 제한을 받는다.

5. 전산실 구축 장소

○ 군포산업진흥원 4층(경기도 군포시 군포첨단산업2로22번길 5)

Ⅱ		특수조건

1. 적용범위

가. 본 특수조건은 군포도시공사 전산실 환경구축 및 통신공사를 수행함에 있어 일반조건에 명시되지 않은 계약의 이행, 전산실 환경구축사항, 품질 및 보안 요건, 교육지원 요건, 보고서 제출, 감독 및 보고, 지체상금 및 기타 수행해야 할 세부사항을 포함한다.

2. 계약의 이행

가. 본 과업지시서에 대한 주사업자(이하 “사업자”라 한다)와 발주기관 간의 해석상 이견은 발주기관의 해석에 따라야 하며, 본 과업지시서에 특별히 명시되지 않은 사항은 지방계약법 등의 규정과 일반 관례에 따른다.

나. 발주기관은 계약내용 전부에 대한 권리를 행사할 수 있으며 계약자는 이에 대하여 전적으로 동의해야 한다.

다. 본 과업요청서에 명시된 모든 조항은 본 사업의 원활한 추진에 필요한 최소한의 사항만을 규정하였으므로 상세히 기술하지 않았거나 누락된 사항에 대해서도 정상 운영 및 서비스에 문제가 발생되지 않도록 계약자는 사전 조치를 취해야 한다.

3. 전산실 환경구축 및 통신공사 세부사항

가. 전산실 환경구축 공사

○ 전산실 환경 조성

① 전산실 이중마루, 경사로 설치

② 전산실 유리칸막이 및 SGP칸막이 편개도어 설치

③ 전산실 출입문 자동도어 설치(출입통제시스템 연동가능)

④ 통신 및 전기 케이블 트레이 설치

⑤ 분전반, 전원 등 재 배치 및 확장

나. 통신공사

○ 통신 케이블 구축

① 전산실 네트워크 구성

⦁전산장비 이전을 대비해 서버 및 보안장비 및 스위치 설치 예정지까지는 Cat.6 UTP 케이블 및 광패치 케이블로 구성하고 증설 필요 시 발주기관이 제공하여 최적의 네트워크 구성

⦁운영, 장애처리 및 임시용 케이블 추가 설치

② 인터넷 전화 및 단말 연결용 네트워크 공사(2층. 3층, 4층)

⦁인터넷 전화 및 단말 연결용 네트워크 공사는 주관기관과 협의하여 정해진 위치에 설치

⦁4층 전산실 패치판넬에서 각층 OUTLET 단자까지, OUTLET 단자에서 PC까지 Cat.6 UTP 케이블을 구성하고 외부 노출 구간은 덕트 또는 몰드를 사용하여 마감

⦁유지보수에 용이하게 네임 테이프 부착

4. 품질 및 보안 요건

가. 보안대책

○ 군포도시공사 사업주관 부서 내 보안담당관의 통제하에 사업 참여업체의 대표자를 사업수행업체의 “보안책임자”로 지정하여 운영

○ 지정된 보안책임자는 사업 전반에 대한 인원․장비․자료 등을 관리하며, 보안사고 방지를 위한 활동 실시

나. 사업수행 인원에 대한 보안관리

○ 각 개인의 친필 서명이 들어간 보안서약서 제출

○ 사업수행 인원은 임의로 교체할 수 없으며, 부득이한 사유로 교체하여야 하는 경우(해외여행 포함) 발생 시 보안담당관에게 즉시 보고

○ 시작 전 사업수행 인원에 대한 비밀유지 의무준수 등의 보안교육 실시

다. 내부 자료에 대한 보안관리

○ 전산망, 도면, IP 현황 등 내부 자료는 복사 및 외부반출 금지

	누출금지대상정보
1. 정보시스템의 내․외부 IP주소 현황 2. 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도 3. 사용자계정ㆍ비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보 4. 정보통신망 취약점 분석·평가 결과물 5. 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드 6. 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황 7. 침입차단시스템ㆍ방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터ㆍ스위치 등 네트워크 장비 설정 정보 8.「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부문서 9.「개인정보보호법」제2조제1호의 개인정보 10.「보안업무규정」제4조의 비밀 및 동 시행규칙 제7조제3항의 대외비 11. 그 밖에 정보보안담당관이 공개가 불가하다고 판단한 자료

○ 사업과 관련하여 제공된 내부 자료는 매일 퇴근 시 반납하여야 하고, 단, 비밀문서를 제외한 일반문서는 사업수행업체에 제공된 사무실 내 시건장치가 된 보관함이 있을 경우 이를 보관함에 보관

라. 사업 관련 장비에 대한 보안관리

○ 사업수행업체의 노트북 PC는 반입 시마다 최신 버전으로 업데이트된 백신 프로그램을 설치하고 상시 바이러스 감염 여부 확인

○ 반입된 노트북 PC는 사업 종료 시까지 반출 금지. 단, 부득이하게 외부반출이 필요한 경우에는 최소한의 장비만 반출승인하고 자료유출에 대비한 보안담당관의 보안조치를 실시한 후 반출

○ USB 등의 보조기억매체 사용 금지. 단, 산출물작성 등 보조기억매체가 필요한 경우는 보안담당관의 관리 하에 사용

○ 사업 종료 시 사업수행 업체의 노트북 PC 및 사용된 보조기억장치는 Format 한 후 반출

마. 산출물에 대한 보안관리

○ 사업수행 시 생산되는 모든 산출물은 지정된 파일서버에 저장. 단, 파일서버 제공이 불가능한 경우는 보안담당관이 지정한 PC에 관리

○ 사업수행으로 생산되는 산출물 및 기록은 보안담당관이 인가하지 않은 비인가자에게 제공․대여․열람 금지

○ 사업 종료 후 생산된 산출물은 별도의 보조기억매체에 저장하여 환경부 사업주관 부서에 제출하고, 불필요한 산출물은 폐기토록 하며, 관련 자료가 외부로 반출되지 않도록 조치

바. 개인정보보호 대책

○ 『공공기관의 개인정보보호에 관한 법률』에 의한 개인정보보호지침 준수

5. 시스템 운용조건

가. 사업수행조직

○ 본 사업의 성공적인 추진을 위하여 투입될 조직 및 인원현황을 제시하고 조직별, 작업 단위별 업무분장 내역을 제시하여야 한다.

○ 사업수행 책임자(PM)는 사업자의 직원으로 본 사업을 총괄할 수 있는 전문인력이어야 하며, 사업수행책임자 또는 현장대리인을 선임하여 사업 기간동안 사업에 관련된 과업을 수행하여야 한다.

○ 사업 완료 후 전산실 시스템 안정화를 위해 일정기간 엔지니어 상주를 원칙으로 한다. 단, 상주기간과 방식은 상호 협의 하에 정할 수 있다.

나. 일정계획

○ 사업자는 본 사업을 기간 내에 완수하기 위한 주요 공정별 추진 일정 및 세부 활동 내용 등이 포함된 일정계획을 제시해야 함

○ 사업자는 일정계획에 따른 관리방법 및 체계 등을 제시해야 함

○ 사업자는 계약 체결 후 다음의 내용을 포함한 사업수행계획서를 작성하여 계약일부터 7일 이내 제출하고 승인받아야 함

- 본 사업을 기간 내에 완수하기 위한 프로젝트 단계별 추진일정 및 세부 활동 내용 등이 포함된 일정계획

- 일정계획에 따른 관리방법 및 체계 등

다. 품질보증 계획

○ 사업자는 오류를 최소화하기 위한 품질보증 방법 및 절차, 품질목표 수준, 품질보증 내용 및 보증 조직 등을 포함한 구체적인 품질보증 방안을 제시

○ 사업자는 품질보증 활동을 위해 각 단계별 효율적인 점검 방안을 제시

○ 사업자는 품질향상을 위해 사용자 요구사항을 효과적으로 수집하기 위한 일정, 대상자, 내용을 구체적으로 제안

○ 사업자는 품질보증과 관련된 공인된 자격이 있는 경우 이를 입증할 수 있는 근거서류를 제시

라. 산출물 관리계획

○ 사업추진 과정에서 생산되는 제반 작업단위 별 산출물의 종류, 주요 내용 작성 및 제출시기 등을 제시

○ 산출물 제출 시기는 사업추진 공정 및 품질보증 계획과 연계되어야 하며, 검토 소요일수를 반영하여 제출

○ 사업자는 산출물 및 각종 안내서(시스템 운용자용/사용자용 안내서 등)의 현행화 관리방안을 제시하여야 함

○ 사업자는 본 사업을 추진하는 과정에서 단계별, 작업 단위별로 생산되는 산출물에 대하여 작업 일정계획 및 품질보증 계획과 연계하여 산출물의 제출시기, 제출내용 등을 제시하여야 함

○ 사업자는 사업 완료 시 제출하는 최종 산출물을 발주자의 승인을 득한 후 원본 파일을 CD(USB 가능)에 수록하여 산출물과 같이 제출하여야 함

마. 시험운영 방안

○ ‘시험운영’이라 함은 모든 계획 수량의 현장설치 및 향후 전산장비 이전 및 구축시스템의 구매・설치가 완료되어 시스템 정상 작동이 가능한 시점부터 검수 시까지 시스템의 안정화와 신뢰도 향상을 위하여 이루어지는 일련의 과정을 의미함

○ 향후 전산장비 이전 및 신규 설치된 H/W, S/W에 대한 시험운영 및 평가를 위한 항목과 대상을 정의하고 시험운영 방안을 마련하기 위해 최대한 협조해야 함

○ 시험운영 및 평가의 절차와 방법을 제시

○ 시험운영 결과서 작성, 제출 시 보고 항목을 감안하여 시험운영 계획서를 제출하되 감독관의 승인을 받아 시행

○ 시험운영 기간 내에 시스템 안정화를 시행하며, 현장 장비 간, 시스템 간 발생할 수 있는 다양한 가상 시나리오를 설정하고, 해당 시나리오 발생 시 최적화된 운영결과를 제시해야 함

○ 시험운영 계획은 프로젝트 지원 평가계획과 연계하여 수립하고 그 결과를 수록해야 함

6. 교육지원 요건

○ 사업자는 본 사업 완료 전까지 전산실 및 통신환경 운영 및 관리에 필요한 교육계획서를 작성하여 수요기관에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 이 계획에 따라 교육을 실시함(교육계획서에는 교육훈련에 대한 목적, 내용, 교육대상, 방법, 일정, 장소 등 상세 사항을 포함하여야 함)

○ 교육 내용은 전산실의 운영, 감시 및 보안, 비상 복구방법 등 운영에 필요한 전산실 및 통신환경 구성방법 및 장애 대처 방법과 기타 운영에 관한 사항을 포함함

○ 기타 전산실 및 통신환경 구축 및 운영을 위해 필요하다고 판단되어 수요기관에서 교육 요구 시 이를 수용하여야 함

○ 전산실 및 통신환경의 운영, 감시 및 보안, 비상복구 방법 등 운영에 필요한 시스템 구성방법 및 장애 대처 방법과 기타 운영에 관한 사항(매뉴얼 등)을 포함

7. 기술지원 요건

○ 향후 전산실 내 시스템 확장 및 교체 시 관련 기술을 제공 및 기술자문

○ 도입제품과 관련된 새로운 기술 발생 시 신기술에 대한 적응방안 제공

○ 시스템 구축 완료 후 기술지원 요구 시 상시지원

○ 시스템 구축 후 신기술 도입 또는 환경변화에 따른 시스템 변경 시 최적화 지원 방안 제공

○ 무상하자 보수기간 동안 설치장소 이전에 따른 설비시설 및 기술지원 사항 발생 시 지원

○ 향후 전산실을 확장하거나 변경 등 수요기관의 요청이 발생할 경우 이에 적극지원 및 협조

8. 유지보수 요건

○ 전산실 및 통신환경의 지속적인 발전과 항상 안정성 있게 유지되도록 하기 위한 세부 유지보수 계획을 제시하여야 함

○ 본 사업과 관련해 장애가 발생하여 지원요청 시 신속하고 원활하게 지원할 수 있어야 하며, 동일한 장애가 3회 지속적으로 발생하여 정상적인 운영이 불가능하다고 판단될 시에는 장애가 발생하는 장비를 신규로 무상 교체하여야 함

○ 신규 도입 장비는 검수완료 후 무상하자보수 기간을 1년으로 함

○ 하자보수 지원은 공무원 근무시간을 기준으로 하되, 수요기관의 요구가 있는 경우 근무시간 및 휴일에 관계없이 지원하여야 함

○ 하자보수 기간 중 통신 장애 또는 전산실 내 중대한 결함이 발생하는 경우 문제 해결 시까지 수요기관이 요구하는 인력을 인원 수에 관계없이 투입하여 신속한 조치를 취하여야 함

○ 하자보수 기간 중에 설치기관의 담당자가 전산실 및 통신환경을 안정적으로 정상 운용할 수 있도록 기술 전수 실시(전산실 및 통신환경의 운영 및 유지보수 방법 등)

○ 전산실 및 통신환경의 최적 운용방안 및 응급처리 방안, 장애대응 방안을 제시하여야 하며, 다음과 같은 사항을 유지보수 활동에 포함하여 지원

- 공급한 장비(H/W 포함)에 대한 변경설정 및 최적화

- 기타 전산실 및 통신환경의 정상 운영을 위한 기술지원 등

○ 정기점검 및 장애처리

- 야간 및 공휴일의 장애에 대비한 비상 대응 체계 제시

- 장애 발생 통보 후 4시간 이내 조치(긴급조치 후 장애복구 등) 하여야 함

○ 과업완료 후 1년 동안 전산실 및 통신환경 구축에 따른 장비 및 시스템 문제점 발견 시 무상으로 물품 및 기술 지원

9. 보고서 제출

가. 제조사 및 총판이 발행한 기술지원 확약서는 계약 후 7일이내 제출

나. 착수계(착수 전)

○ 7일 이내 제출

○ 소프트웨어사업자 신고확인 사본

○ 작업공정표 및 인력투입 계획

○ 사업관리방법 및 절차

○ 사업수행계획서

○ 현장대리인계(자격 사본, 재직 및 경력증명서 포함)

○ 참여자 명단 및 보안서약서, 보안 각서

다. 교육계획서(사업 중)

○ 교육내용, 교육장소, 인원, 일정 등

○ 매뉴얼 제작

라. 사업 진행 보고(사업 중)

○ 작업보고서(주보, 월보 등), 물품 반입 확인서, 이전실행 계획서 등

마. 완료계 (구축완료)

○ 구축 현황 보고서(설치 및 사진자료 포함)

○ 납품 품목의 상세 명세서

○ 비상연락망이 포함된 유지보수체계

○ 전산망 구성도(장비별 연결 구성도 포함)

○ IP 구성, 환경설정 등의 자료

○ 소프트웨어 라이선스 및 관련 매체

○ 카탈로그, 시험운영보고서 등 관련 서류

※ 산출물에 대한 문서 및 CD(USB 가능) 자료

구분	산출물 주요내역	제출일정	제출형태	제출수량
착수 보고	∘ 착수계	계약 후 7일 내	문서(A4)	2부
	∘ 보안서약서(일반, 개인정보) - 대표자, 사업책임자, 참여자	상동	서식(A4)	각 1부
	∘ 사업수행계획서	상동	서식(A4)	1부
	∘ 기술인력현황 및 비상연락망	상동	서식(A4)	1부
	∘ 납품일정 및 설치계획서	상동	문서(A4)	1부
	∘ 제조사공급증명원 및 기술 지원확약서	상동	문서(A4)	1부
	∘ 납품물품 상세명세서 및 사양서, 라이선스	납품 설치 시	문서(A4)	1부
정기 보고	∘ 정기보고서	매주(1회)	문서(A4)	1부
완료 보고	∘ 완료계	사업 완료 시	문서(A4)	2부
	∘ 완료보고서 - 납품대상 전품목 설치작업 및 완료 사진 포함 등 - 장비운영 매뉴얼, 시스템구성도 및 설정값 ∘ 납품상세내역서(단가포함) ∘ 시스템 운영 매뉴얼 ∘ 유지보수계획서	상동	문서(A4), 전자파일	각 1부

[주요 산출물 제출 목록]

10. 감독 및 보고

가. 감독관

○ 감독관이라 함은 발주기관 또는 설치 사업장 내 직원으로서 감독의 임무를 부여받은 직원을 말한다.

○ 감독관에 의한 지시나 검사는 발주기관의 권한과 책임에 의하여 행한 것으로 간주한다.

○ 계약자는 장비의 설치 및 공사에 관한 통지, 연락, 보고 등을 할 경우 반드시 공사 내 감독관을 경유하여야 하며, 감독관의 의사를 존중하고 긴밀히 협조하여 설치에 만전을 기하여야 한다.

나. 책임기술자(이하 “현장대리인”라 한다.)

○ 계약자는 계약 후 7일 이내에 본 사업 추진 전담팀의 1명을 현장대리인으로 선임하여야 한다.

○ 현장대리인은 화재, 도난, 소음방지, 위험물 취급, 안전관리, 장비 및 자재 관리 등에 만전을 기하여야 한다.

○ 정해진 사업기간 내 정상적인 업무 수행이 불가능하다고 판단될 경우, 발주기관은 인력의 추가 투입 등을 요구할 수 있으며, 계약자는 이에 대한 합당한 방안을 제시해야 한다.

11. 지체상금

○ 계약자가 정당한 사유 없이 본 계약의 내용을 이행하지 않을 경우 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제30조 및 동법 시행령 제90조에 따라 발주기관에게 지체상금을 납부하여야 한다.

12. 기타사항

○ 제품의 설치로 인하여 기관의 업무수행에 지장을 초래할 수 있는 경우 반드시 해당 담당자와 협의 후 가능한 시간에 실시하여야 한다.

○ 구축 도입되는 주요단위 시스템, 하드웨어, 네트워크 등의 시스템은 제조사의 공급 및 기술지원 확약서를 제출하여야 한다.

○ 사업자는 본 과업요청서에서 요구한 조건의 수용이 어려울 경우 불가능한 사유 및 대체방안을 제시하여야 한다.

○ 본 사업추진 중 및 완료 후 일지라도 납품업체의 귀책사유로 인하여 발주기관이 부담하여야 하는 모든 책임과 비용은 계약자가 부담해야 한다.

○ 계약자의 귀책사유로 인하여 장비증설이 필요한 경우 제반장비 및 관련 소프트웨어를 무상으로 지원하여야 한다.

○ 전산장비의 관리책임은 시스템 설치 후 발주기관이 인수하기 전까지는 계약자가 책임지어야 한다.

○ 납품품목의 설치 및 시험 중 발생할 수 있는 제반사고 등 일체의 행정적 기술적 비용 및 그 문제처리는 계약자가 부담하여야 한다.

○ 본 계약과 관련하여 분쟁이 있을 경우 관할 법원은 발주기관의 소재지를 관할하는 법원으로 한다.

○ 물품 규격서의 내용에 수정이 필요할 경우 발주기관과 계약자는 별도의 합의서를 작성하여 사업을 진행할 수 있다. 단, 이때 발주기관의 추가 비용이 발생하지 않아야 한다.

Ⅲ		물품 구매 규격서

1. 도입장비 세부규격

○ 환경공사

상세내역

□ 수량: 1식 (요구사항을 수용하는 동급이상)

□ 환경공사 요구사항

1. ACCESS FLOOR

•  STEEL.전도성타일마감 610*610

•  경사로 제작

2. 칸막이 공사

•  전면 스텐레스(100mm후레임) 유리칸막이(강화유리12mm)

•  벽면 SGP 칸막이(C Type)

•  출입문 편개도어 1개(문틀포함)

3. 출입문 자동도어

•  스텐레스 마감 및 슬라이딩 자동문(강화유리)(W1200*H2100 편개)  1식

•  출입통제시스템 연동 기능

○ 통신공사(업무용 L2 스위치 / L2 PoE스위치)

상세내역

□ 수량: 10식  (요구사항을 수용하는 동급이상)

□ 시스템  요구사항

1. L2스위치 ES-3128G

1) 기본기능

• 저소음 환경 최적화

• IPv4/IPv6 지원

• PoE/PoE+ 동일 장비에서 지원

• 네트워크 통합 관리 솔루션 U-SeMS 지원

• 24포트 10/100/1000 Base-T

• 4포트 1 GE Combo Uplinks(UTP/SFP)

• Switching Capacity/Throughput: 68Gbps/41.6Mpps

• DRAM/Flash Memory: 256MB/128MB

• VLAN: 4K (256)

• ACL(Access Control List) : L2/L3/L4 Classify

• 보안적합성 검증 기능

• 인증: IPv6 Ready, CC 인증

2. L2 PoE스위치 ES-3128GP

1) 기본기능

• 상기 ES-3128G 기능 기본 지원 및 하기 기능 추가 지원

• PoE 370W 공급

• 전기용품 및 생활용품 안전관리법’ 안전인증서(Safety Certificate) 획득

• Switching Capacity/Throughput: 168Gbps/95.2Mpps

• DRAM/Flash Memory: 512MB/512MB

• VLAN: 4K (512)

• PoE Option: 802.3af/802.3at, Full Port 15.4W

• 인증: IPv6 Ready, CC 인증