군포환경관리소

SCR 촉매탑 보수공사 시방서

	군 포 도 시 공 사

1. 적용범위

본 공사시방서는 군포도시공사 군포환경관리소 소각로에서 발생되는 연소가스 내 질소산화물(NOx)을 제거하는 설비인 SCR(Selective Catalyst Reduction : 선택적촉매환원장치) 촉매탑을 보수하는 공사에 관한 사항에 적용된다. 공사시방서에서 언급되지 않았거나 적용이 안되는 부분에 대해서는 담당자와   협의한 후 결정하며, 공사 관련 문서 중 다른 문서에 우선하여 적용한다.

2. 목 적

본 시방서는 현재 설치되어 있는 연소가스처리설비 중 SCR 촉매탑이 장기간  사용으로 인한 노후화로 파손의 위험이 있으므로 시방서 상의 내용을 충분히 숙지한 후 보수공사를 실시함으로써 보수공사 시 잘못으로 인한 문제점을  사전에 방지하여 소각장 가동을 원활히 하는데 목적이 있다.

3. 공사 개요

가. 공 사 명: 군포환경관리소 SCR 촉매탑 보수공사

나. 공사위치: 경기도 군포시 산본동 초막골길 101-58 군포환경관리소 內

다. 공사기간: 2021년 10 ~ 11월 가동중지 기간 중(약 10일)

라. 설비사양

구 분	SCR 촉매탑	비 고
형 식	저온촉매, 강판제 각형
시설용량	57,087N㎥/hr
재 질	SS400
크 기	3,300(W)×3,300(L)×12,500(H)
배가스 온도	약 210~220℃

마. 공사범위

1) SCR 내부 비계 및 안전발판 등 설치 및 철거

2) SCR 하부호퍼(약 20m2)에 보수공사 실시

3) SCR 내부 하부에서 상부 12M(1단~4단)까지 약 157m2 보수공사 실시

* 연소가스처리설비는 운전조건이 열악하므로 업체에서는 현장상황을 반드시 확인 후 심사숙고하여 입찰에 참여하기 바람.(공사완료 후 2년간 A/S 조건이며, 고장 또는 성능 미달시 즉시 기술자를 파견 해결하여야 함.)

바. 입찰참가자격: 입찰일 이전에 발급된 환경전문공사업(대기분야) 등록업체로 5년 이내에 국내 생활폐기물 소각처리시설(100톤/일 용량 이상, 1기 기준)에 연소가스처리설비의 제작or설치or보수실적(공사 단일건으로 기초금액의 0.5배 이상)이 있는 업체로 제한하고자 하며, 실적증명서 제출은 입찰행위 이전에 하여야 한다.

사. 계약자는 시민 일자리 창출 및 지역경제 활성화를 촉진하기 위하여 보통인부의 40% 이상을 군포시민(입찰공고일 현재 군포시에 주민등록을 둔 자 중 취업취약계층 및 시니어클럽 등 우선) 중에서 우선 고용하도록 노력하여야 한다.

4. 보수공사 준비작업 및 특별시방(수칙)

※ 보수공사 관련 특별시방(수칙)

가. 본 공사에 관련된 설비는 연소가스 내 질소산화물을 제거하는 중요한 설비로서 모든 공사에 신중을 기하여야 한다.

나. 계약자는 반드시 현장을 확인한 후 설계도면과 현장설치 된 설비에 다른 부분이 있는지 확인하여야 하며, 그런 부분을 발견한 경우 감독관과 상의하여야 한다.

다. 현장과 설계도면 상 다른 부분을 확인하지 못하거나 감독관과 상의하지 아니하고 설치를 진행할 경우 발생하는 문제는 전적으로 계약자가 진다.

라. 모든 공사일정은 반드시 가동정지 기간(약 10일) 내에 완료하여야 하며, 가동정지 기간은 발주처의 사정에 따라 변할 수 있으므로 사전에 충분히 협의하여 일정에 맞추어야 한다.  만약 계약자의 잘못으로 인하여 약속된 공사일정을 초과하게 될 경우 발생하는 법적, 금전적 비용은 계약자가 부담하여야 한다.

마. 본 설비의 모든 용접부는 용접유자격자가 용접하여야 하며, 기존 설비와 품질 및 기능면에서 동등하거나, 그 이상이어야 한다.

바. 보수공사는 기존에 설치된 시설을 철거 및 교체하는 작업으로 주변에 많은 설비와 구조물이 설치되어 있는 상태이며, 타 공정과의 간섭이 발생될 수 있으므로 공정계획을 철저히 수립한다.

사. 각 작업별 안전에 대한 대책을 철저히 수립하여 공사 전 중량물 취급계획서 제출과 매일 안전교육을 반드시 실시하고 공사 현장 앞에 안전작업허가서가 작성된 공사안전표지판 등을 비치하고 안전장구를 착용한 후 공사를 실시하여야 한다.

아. 비계를 설치해야 할 경우에는 반드시 전문업체를 통해 설치한 후 공사를 진행하여야 하며 반드시 설비 진입통로 및 관련설비 간 현장상황을 확인 후 심사숙고하여 공사를 실시하여야 한다.

자. 만약, 전기설비의 해체, 결선 등이 필요할 경우 전기작업은 발주처의 전기설비 담당자의 입회하에 실시한다.

차. 보수공사 완료 후 검사는 공사 감독관의 입회하에 실시한다.

※ 공통사항(수칙)

가. 작업방법, 안전시설, 사전 준비작업 및 관련 부품의 사양 확인을 위하여 반드시 현장 확인을 실시하여야 한다.

나. 보수공사에 사용될 제품 및 자재는 반드시 신품을 사용하여야 하며, 감독관에게 확인을 받은 후 작업을 실시하여야 한다.

참가업체는 반드시 현장을 방문하여 현장 작업상황을 면밀히 점검한 후 작업여건, 공급범위, 반․출입계획, 인원투입계획, 작업상황 파악 등 본 공사를 수행함에 있어 제반사항을 충분히 공사비에 반영하여야 한다.

다. 신규 설비 및 자재들은 반드시 검수를 득한 후에 보수공사에 투입하여야 한다.

라. 보수공사를 실시하기 전에 설치 전, 후를 사진촬영하고 보수공사 완료 후 감독관에게 제출해야 한다.

마. 자재에 유해성분이 있을 경우에는 경고표시 및 안전관리에 대한 교육을 철저히 하며, 안전띠 등을 이용하여 사람의 접근을 금지시킨다.

바. 사용 후 폐자재는 주변설비의 오염을 방지하기 위하여 발생 즉시 수거하고 감독관이 지시에 따라 지정된 장소로 이동시켜 보관한다.

사. 운반

- 제작공장에서 행할 수 있는 시험을 필하고, 감독관과 협의 후 현장에 반입하여야 한다

- 운반시 기기의 파손 방지 및 외부 도장면의 보호를 철저히 할 것이며, 운반 중 안전사고에 대비하여야 한다

아. 보수공사 전 준비사항

- 보수공사 장비는 사전에 성능 점검을 한다.

- 보수 후 설비의 운전 및 전원 상태를 점검한다.

자. 전기 작업

- 공통 작업

․ 복장은 항상 가볍게 하고 보호구(절연모, 절연장갑, 장화, 절연대)등을 점검 휴대하고 금속대는 몸에 휴대치 말 것.

․ 땀이나 물에 젖은 몸과 의복은 감전하기가 아주 쉬우므로 전기작업은 금할 것.

․ 습기가 있거나 철물이 박혀있는 신발은 감전될 위험이 있으므로 착용해서는 안 된다.

․ 전선이나 전기기구의 수리는 전공 외에는 해서는 안 된다.

․ 모든 전기방비의 수리는 반드시 관련된 스위치에 “수리중 조작금지” 표시를 부착하고 필요하면 시근 장치를 채우고 작업에 임해야 한다.

․ 100볼트 저압이라도 신체와 대지간에 절연상태에 따라 치명적인 피해를 입는다는 것을 명심할 것

․ 전기로 작동하는 기기는 담당자 외에 작동해서는 안된다.

․ 각 전기기의 설치장소(변전실 등)는 관계자의 출입을 금한다.

․ 우천시에는 절대로 고압기기나 고압선로의 1.2M내에는 절대 접근을 금한다.

․ 반드시 전원의 유무를 확인하고 작업에 임할 것

차. 보수공사

- 보수공사는 계약기간 중에 완료하여야 한다.

- 설비의 보수는 책임기술자 입회하에 감독관의 지시에 따라야 한다.

- 공사계획에 누락된 자재일지라도 보수에 필요한 부품 및 자재는 계약자가 사전에 현장을 반드시 확인하고 감독관과 협의하여 공사내용에 포함시켜야 한다.

- 현장에서의 자재 운반 루트 등 계약자는 보수에 관련된 자료들을 잘 숙지하여 원활한 보수공사가 가능토록 하여야 한다.

- 전기설비의 해체, 결선 등 전기작업은 발주처의 전기설비 담당자의 입회하에 실시한다.

- 설치되어 있는 장비류를 철거할 경우에는 감독관과 협의 하에 철거작업을 행하여야 한다.

- 폐보온재 발생시 별도로 마대에 담아서 배출하여야 하며, 폐기물처리는 사급으로 한다.

- 철거대상 장비류는 철거 시 원상이 손상되지 않도록 하고, 파손으로 인한 재료 손실에 대하여는 계약자가 변상 조치하여야 한다.

- 철거된 장비류는 감독관이 지정한 장소에 보관하여야 하며, 지정한 장소에 운반 및 도급기간 중 보관에 대한 책임을 진다

카. 시운전

- 설계당시 제작사양서에 표시된 각 기기의 성능을 확인할 목적으로 행한다

- 계약자는 납품한 제반 기자재 및 설비에 따른 시운전을 수행하여야 하며, 전체 공정에 대한 시운전 시 원활한 시운전을 위해 감독관과 최대한 협조하여야 한다.

- 계약자는 공사완료 후 운전원에게 충분히 숙지할 수 있도록 교육을 실시하여야 한다.

5. 공사 착공 및 결과보고

가. 공사 착공시 관련서류를 다음과 같이 제출하여야 한다.

1) 착공계 및 공사일정표/인원투입계획서 각 2부

2) 안전관리계획서(중량물 취급계획서 포함)

3) 고용계획서 및 고용확인서([붙임1], [붙임2] 참조)

4) 기타 공사 및 계약과 관련된 서류

나. 보수공사가 완료 된 후 준공 일로부터 7일 이내에 보고서 및 제반서류를 제출한다.

1) 준공계 2부

2) 공사 완료보고서 2부(하자보증서 포함).

3) 공사 완료보고서에는 다음사항이 명기된다.

① 공사개요

② 보수공사 진행사항

③ 보수에 사용된 기계 및 자재에 관한 사항

④ 사진철(보수 전, 후 비교사진)

⑤ 감독관의 확인과 점검, 측정, 시운전 등과 관련된 자료 포함

⑥ 설계도면 등 기타 필요서류

4) 고용계획서 및 고용확인서 미제출시 노무비의 구분관리 및 지급확인서

([붙임3] 참조)

6. 안전관리

가. 계약자는 최초 공사 시 신규안전각서와 공사일보를 제출하여야 한다.

나. 보수공사 시 발주처의 시설물에 손상을 초래하여서는 안되며, 손상 초래 시 계약자는 즉시 원상복구 하여야 한다.

다. 보수공사 시 제반 안전조치를 다하여야 하며, 안전사고에 대한 책임은 전적으로 계약자에게 귀속된다.

라. 계약자는 종업원 중에서 책임자를 지정하여, 감독관의 작업지시를 준수하게 하고, 공사 중 안전보건상의 업무를 수행토록 하며, 안전사고로 인하여 문제가 발생되었을 때 계약자가 전적인 책임을 진다

7. 기타사항

가. 대금의 청구는 보수공사 완료 후 관계서류를 첨부하여 발주처에 청구하여야 한다.

나. 계약자는 계약상의 권리의무를 타인에게 양도하거나 하청할 수 없다.

다. 본 공사와 관련하여 지득한 기밀은 발주자의 허락없이 일절 공개하여서는 안되며 이의사유로 발생된 모든 책임은 계약자가 진다.

라. 모든 공사용 자재 및 장비는 발주처의 설비 운영에 지장을 주지 않는 장소에 보관 또는 설치하여야 하며, 모든 관리는 계약자가 한다.

마. 본 보수공사 시방서의 내용은 현장 여건에 따라 발주처와의 협의에 의해 변경 시행 될 수 있다.

바. 계약자는 공사관련 업무에서 발생하는 일체의 사고(보상, 부담 등)에 대하여 민․형사상의 전 책임을 지며, 사고로 인하여 본 사업에 지장이 없도록 조치하여야 한다.  위 규정에도 불구하고 발주처가 계약자의 행위로 인한 사고에 대하여 제3자에게 손해배상 등 책임을 부담하였을 경우 계약자는 발주처가 부담하는 전액을 발주처에게 상환하여야 한다.

사. 본 계약과 관련하여 발생하는 분쟁에 대한 관할 법원은 소재지관할 민사지방법원으로 한다.

[붙임1]

군포시민 40% 이상 고용 계획서

(착공 시 제출)

□ 사업개요

□ 공 사 명 :

□ 공사위치 :

□ 공사기간 :

□ 계약금액 :

□ 고용계획

(단위:명)

구분	공종별	총 근로 계획 인원	군포시민 고용 계획													고용 비율 (%)	비고
			계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계

※ 고용계획서는 위 서식을 기본으로 하되 공종별로 별도 작성 가능함.

20  .     .     .

공사감독(감리) 경유			계약상대자
소 속			주 소：
직 급			상 호：
성 명	(인)		대표자： (인)

군포도시공사 경리관 귀하

[붙임2]

군포시민 40% 이상 고용 확인서

(기성 또는 준공 시 제출)

□ 사업개요

□ 공 사 명 :

□ 공사위치 :

□ 공사기간 :

□ 계약금액 :

□ 고용실적(20  년  월)

(단위:명)

구분	직종별	총 근로 계획 인원	군포시민 고용 계획	고 용 실 적		고용 비율 (%)	비고
				당월 실적	누계
계

붙임 : 1. 노임 지급 명세서 사본 1부.

2. 군포시민 입증서류 사본 1부(주민등록등본 및 주민등록증 등)

3. 사유서(미이행시) 1부

20  .   .   .

공사감독(감리) 경유			계약상대자
소 속			주 소：
직 급			상 호：
성 명	(인)		대표자： (인)

군포도시공사 경리관 귀하

[붙임3]

「노무비 구분관리 및 지급확인제」 합의서(예시)

공사명

계약상대자

상호

대표자

사업자등록번호

영업소 소재지

(전화번호)

계약내용

계약금액

계약상의 직접노무비 또는 노무비

위 시설공사의 계약에 대하여 ｢노무비 구분관리 및 지급확인제｣ 운영을 위하여

계약상대자는 다음 사항에 대하여 합의하고, 합의사항을 성실히 이행할 것을 확약

합니다.

청구일	지급기일	은행명	계좌번호	비고
매월 일	매월 일

제1조(근거) 본 합의서는 행정안전부 예규 제404호 ｢지방자치단체 입찰 및 계약   집행기준｣ 제6장 ｢선금․대가 지급요령｣(‘12.3.22) 제3절의 “4”(노무비의 구분관리 및 지급확인)의 규정에 근거한 ‘노무비 구분관리 및 지급확인제’(이하 ‘노무비 구분  관리제’라 합니다.) 세부추진 사항을 합의하는데 그 목적이 있습니다.

제2조(정의) ‘노무비 구분관리제’란 발주기관, 계약상대자가 노무비를 노무비 이외의 대가와 구분하여, 발주기관이 계약상대자에게 노무비를 매월 지급하고 근로자에게 대금이 지급되었는지 여부를 확인하는 제도를 말합니다.

제3조(대상공사 및 지급범위) 2012년 4월 2일 이후 입찰공고된 공사의 공사현장에서 근무하는 모든 근로자(직접 노무비 대상, 자재․장비 대금 제외)에게 지급합니다.

제4조(업무처리절차) 지방계약예규 및 발주처 세부계획에 따르며, 이 외 규정되어 있지 않은 사항은 지방계약법 등에 따라 양 당사자간의 합의에 따라 정합니다.

제5조(노무비 전용통장) 계약상대자는 노무비 전용통장을 계약상대자 명의로 개설 하고 전용통장의 변경시 발주기관의 승인을 득하여야 합니다.

제6조(선금지급) 선급금에서 노무비는 제외되므로 선급금 신청금액은 발주기관과  협의하여 신청하도록 합니다.

제7조(지급상한) 노무비 청구액은 잔여 기성액을 초과하여 청구할 수 없으며, 계약액을 초과한 노무비에 대해서는 계약상대자가 지급하여야 합니다.

제8조(지급방법의 예외) 근로자가 계좌를 개설할 수 없거나 다른 방식으로 지급을 원하는 경우는 계약상대자는 이에 따라야 합니다. 계약상대자의 경영상태 악화 등의 사유로 노임 구분관리제 실시가 어렵다고 판단될 경우 계약상대자의 요청(동의)시에 발주기관이 계약상대자의 근로자에게 노무비를 직접 지급할 수 있습니다.

제9조(성실의무) 계약상대자는 노무비 청구내역의 누락 등이 발생하지 않도록 노무비 구분관리제를 성실하게 수행해야 합니다. 노무비 체불, 허위 청구 및 유용의 사례가 확인될 경우 발주기관은 처분청 통보 및 형사고발 등의 행정조치를 할 수 있으며, 이에 대해 계약상대자는 이의를 제기할 수 없습니다.

제10조 이 합의서에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 정할 수 있습니다.

20   .   .    .

계약상대자(또는, 하도급업체) 주  소 :

상  호 :

대표자 :

군포도시공사 경리관 귀하

근로자 노무비 지급 내역서

○ 공사명 :

계약상대자	근무 일수	구 분 (직종)	근로자 성 명	지급액 (원)	계좌번호 (은행명)	휴대전화 번호	지급일자	서 명	주민등록상 주소지
합계

※ 1. 지급방법: 현금지급 및 계좌입금으로 구분

※ 2. 현금지급은 근로자 서명 날인, 계좌입금은 서명 생략(은행 이체증명 등 증빙자료 첨부)

계약상대자(또는, 하도급업체) 상  호 :

주  소 :

대표자 :

군포도시공사 경리관 귀하