	군 포 도 시 공 사

군포환경관리소

SCR(선택적촉매반응시설) 촉매이송설비 개선공사 시방서

1. 적용범위

본 공사시방서는 군포도시공사 군포환경관리소 SCR(Selective Catalyst Reduction: 선택적촉매반응시설)에서 촉매를 상부로 이송하는 설비를 개선하는 공사와 관련된 사항에 적용된다. 공사시방서에서 언급되지 않았거나 적용이 안 되는 부분에 대해서는 담당자와 협의한 후 결정하며, 공사 관련 문서 중 다른 문서에 우선하여 적용한다.

2. 목 적

본 시방서는 현재 이송방법이 작업자들이 작업하는 공간에 개구부를 연 후 호이스트를 이용하여 촉매를 상부로 이송하여 추락사고의 위험이 있으므로 촉매탑 외부에서 촉매를 들어 올릴 수 있도록 이송설비를 개선하는데 있어 시방서 상의 내용을 충분히 숙지한 후 개선공사를 실시함으로써 개선공사 시 잘못으로 인한 문제점을 사전에 방지하여 소각장 가동을 원활히 하는데 목적이 있다.

3. 공사 개요

가. 공 사 명: 군포환경관리소 SCR 촉매이송설비 개선공사

나. 공사위치: 경기도 군포시 산본동 초막골길 101-58 군포환경관리소 內

다. 공사기간: 담당자와 상의 후 결정

라. 공사자재 규격 및 기준: 공사에 필요한 자재는 감독관의 동의하에 KS 표시품의 신품사용을 우선으로 하며, KS품이 없는 품목에 대해서는 감독관의 지시에 따라야 한다.

마. 개선공사 설비사양 및 공사범위

1)시설개요

	구 분	주요내용	비 고
	위 치	군포시 초막골길 101-58
	면 적	부지 20,470㎡/ 연면적 8,871.39㎡
	규 모	지하 1층, 지상 6층
	소각방식	스토카식
	소각용량	200톤/ 일 × 1기
	최대연속 운전시간	8,000시간이상/ 년
	자동화설비	원격감시 제어시스템 및 공장자동화 설비
	대기오염 방지시설	반건식반응탑+백필터+선택적촉매환원장치

2) 설비사양

① Type: Rectangular, Vertical

② Dimension: 3,300mm(W)×3,300(L)×12,500mm(H)

③ Material: SS400

④ Maintenance Hoist

㉠ Type: Electrical

㉡ Lifting Capacity: 2ton

㉢ Lifting Length: 15,000mm

㉣ Motor for Lifting: 380V/3상/3.7Kw

⑤ Insulation

㉠ Material: Rock Wool(100mm THK)

㉡ Density: 80kg/m3

㉢ Lagging: Al Sheet(0.6mm THK)

3) 공사범위

① Hoist Rail 연장제작 설치

㉠ Hoist 높이 1,500mm 상승, 전진 길이 2,500mm 연장

㉡ Rail 연장에 따른 지지대 추가 설치

㉢ Hoist 이동에 방해되는 구조물 철거

㉣ Hoist 구조물 변경과 관련된 법적검사 신청 및 수검

② Hoist Wire 철골 내 진입을 위한 Structure, Walk Way, Handrail 수정

㉠ Wire가 이동할 수 있도록 촉매탑 작업공간 내 Structure 변경

㉡ 촉매이송에 방해되는 기존 Walk Way 및 Handrail 일부분을 철거

㉢ 촉매이송 방향과 상관없는 위치에 Walk Way 및 Handrail 신규로 설치

③ 촉매이송에 방해되는 전등 및 기타 구조물 이설

* 촉매탑 전체를 교체하는 것이 아니고, 촉매이송방법 변경에 따른 설비의 일부분만을 개선하는 것으로 작업 물량대비 작업조건이 열악하므로 업체에서는 현장상황을 반드시 확인 후 심사숙고하여 입찰에 참여하기 바람.(공사완료 후 2년간 A/S 조건이며, 고장 시 또는 성능 미달 시 즉시 기술자를 파견 해결하여야 함.)

바. 입찰참가자격 : 입찰일 이전에 발급된 환경전문공사업(대기분야) 등록업체로 5년 이내에 국내 생활폐기물 소각처리시설(100톤/일 용량 이상, 1기 기준)에 대기오염방지설비 공사(제작or설치or보수) 실적(공사 단일건으로 기초금액의 0.5배 이상)이 있는 업체로 제한하고자 하며, 실적증명서 제출은 입찰행위 이전에 하여야 한다.

4. 개선공사 준비작업 및 특별시방(수칙)

※ 개선공사 관련 특별시방(수칙)

가. 본 공사에 관련된 설비는 모든 개선공사에 신중을 기하여야 하며, 개선할 부분의 규격(치수) 및 제품을 사전에 확인(감독관과 협의)하여 제작/공급/설치하여야 한다.

나. 본 개선공사는 주변에 많은 설비와 구조물이 설치되어 있는 상태이므로 기존 설비와 간섭이 발생될 수 있으므로 공정계획을 철저히 수립한다.

다. 각 작업별 안전에 대한 대책을 철저히 수립하여야 한다.

라. 만약, 전기설비의 해체, 결선 등이 필요할 경우 전기작업은 발주처의 전기설비 담당자의 입회하에 실시한다.

마. 개선공사 완료 후 검사는 공사 감독원의 입회하에 실시한다.

바. 군포도시공사 경영지원부-1482(2021.03.20)호와 관련하여 지역경제 활성화를 위하여 보통인부의 40% 이상을 군포시민 중에서 우선 고용하도록 노력하여야 하며, 이에 따른 고용계획서 및 고용확인서 등을 제출하여야 한다.

※ 공통사항(수칙)

가. 작업방법, 안전시설, 사전 준비작업 및 관련 부품의 사양 확인을 위하여 반드시 현장 확인을 실시하여야 한다.

나. 개선공사에 사용될 제품 및 자재는 반드시 신품을 사용하여야 하며, 감독원에게 확인을 받은 후 작업을 실시하여야 한다.

공사업체는 반드시 현장을 방문하여 현장 작업상황을 면밀히 점검한 후

작업여건, 공급범위, 반․출입계획, 인원투입계획, 작업상황 파악 등 본

공사를 수행함에 있어 제반사항을 충분히 공사비에 반영하여야 한다.

다. 신규 설비 및 자재들은 반드시 검수를 득한 후에 개선작업에 투입하여야 한다.

라. 개선작업을 실시하기 전에 개선 전, 후를 사진촬영하고 개선공사 완료 후 감독원에게 제출해야 한다.

마. 자재에 유해성분이 있을 경우에는 경고표시 및 안전관리에 대한 교육을 철저히 하며, 안전띠 등을 이용하여 사람의 접근을 금지시킨다.

바. 사용 후 폐자재는 주변설비의 오염을 방지하기 위하여 발생 즉         시 수거하고 감독원이 지시에 따라 지정된 장소로 이동시켜 보관한다.

사. 운반

1) 제작공장에서 행할 수 있는 시험을 필하고, 감독관과 협의 후 현장에 반입하여야 한다

2) 운반시 기기의 파손 방지 및 외부 도장면의 보호를 철저히 할 것이며, 운반 중 안전사고에 대비하여야 한다

아. 개선공사 전 준비사항

1) 개선공사 장비는 사전에 성능 점검을 한다.

2) 개선 후 설비의 운전 및 전원 상태를 점검한다.

자. 전기 작업

1) 복장은 항상 가볍게 하고 보호구(절연모, 절연장갑, 장화, 절연대)등을 점검 휴대하고 금속대는 몸에 휴대치 말 것.

2) 땀이나 물에 젖은 몸과 의복은 감전하기가 아주 쉬우므로 전기작업은 금할 것.

3) 습기가 있거나 철물이 박혀있는 신발은 감전될 위험이 있으므로 착용해서는 안 된다.

4) 전선이나 전기기구의 수리는 전공 외에는 해서는 안 된다.

5) 모든 전기방비의 수리는 반드시 관련된 스위치에 “수리중 조작금지” 표시를 부착하고 필요하면 시근 장치를 채우고 작업에 임해야 한다.

6) 100볼트 저압이라도 신체와 대지간에 절연상태에 따라 치명적인 피해를 입는다는 것을 명심할 것

7) 전기로 작동하는 기기는 담당자 외에 작동해서는 안된다.

8) 각 전기기기의 설치장소(변전실 등)는 관계자의 출입을 금한다.

9) 우천시 절대로 고압기기나 고압선로의 1.2M 내 절대 접근을 금한다.

10) 반드시 전원의 유무를 확인하고 작업에 임할 것

차. 개선작업

1) 개선공사는 계약기간 중에 완료하여야 한다.

2) 설비의 개선은 책임기술자 입회하에 감독관의 지시에 따라야 한다.

3) 공사계획에 누락된 자재일지라도 개선에 필요한 부품 및 자재는 계약자가 사전에 현장을 반드시 확인하고 감독관과 협의하여 공사내용에 포함시켜야 한다.

4) 현장에서의 자재 운반 루트 등 계약자는 개선에 관련된 자료들을 잘 숙지하여 원활한 개선 작업이 가능토록 하여야 한다.

5) 전기설비의 해체, 결선 등 전기작업은 발주처의 전기설비 담당자의 입회하에 실시한다.

6) 설치되어 있는 장비류를 철거할 경우에는 감독관과 협의 하에 철거작업을 행하여야 한다.

7) 폐보온재 발생시 별도로 마대에 담아서 배출하여야 하며, 폐기물처리는 사급으로 한다.

8) 철거대상 장비류는 철거 시 원상이 손상되지 않도록 하고, 파손으로 인한 재료 손실에 대하여는 계약자가 변상 조치하여야 한다.

9) 철거된 장비류는 감독관이 지정한 장소에 보관하여야 하며, 지정한 장소에 운반 및 도급기간 중 보관에 대한 책임을 진다

카. 시운전

1) 설계당시 제작사양서에 표시된 각 기기의 성능을 확인할 목적으로 행한다

2) 계약자는 납품한 제반 기자재 및 설비에 따른 시운전을 수행하여야 하며, 전체 공정에 대한 시운전 시 원활한 시운전을 위해 감독관과 최대한 협조하여야 한다.

3) 계약자는 공사완료 후 운전원에게 충분히 숙지할 수 있도록 교육을 실시하여야 한다.

5. 공사 착공 및 결과보고

가. 공사 착공시 관련서류를 다음과 같이 제출하여야 한다.

1) 착공계 및 공사일정표/인원투입계획서 각 2부

2) 안전관리계획서

3) 기타 공사 및 계약과 관련된 서류(고용계획서 등)

나. 개선공사가 완료 된 후 준공 일로부터 7일 이내에 보고서 및 제반서류를 제출한다.

1) 준공계 2부

2) 개선공사 완료보고서 2부(하자보증서 포함).

3) 개선공사 완료보고서에는 다음사항이 명기된다.

① 공사개요

② 개선공사 진행사항

③ 작업에 사용된 기계 및 자재에 관한 사항

④ 사진철(개선 전, 후 비교사진)

⑤ 감독자의 확인과 점검, 측정, 시운전 등과 관련된 자료 포함.

⑥ 기타 필요서류(고용확인서 등)

6. 안전관리

가. 계약자는 최초 공사 시 신규안전각서와 공사일보를 제출하여야 한다.

나. 개선공사 시 발주자의 시설물에 손상을 초래하여서는 안되며, 손상 초래 시 계약자는 즉시 원상복구 하여야 한다.

다. 개선공사 시 제반 안전조치를 다하여야 하며, 안전사고에 대한 책임은 전적으로 계약자에게 귀속된다.

라. 계약자는 종업원 중에서 책임자를 지정하여, 감독관의 작업지시를 준수하게 하고, 공사 중 안전보건상의 업무를 수행토록 하며, 안전사고로 인하여 문제가 발생되었을 때 계약자가 전적인 책임을 진다

7. 기타사항

가. 대금의 청구는 개선공사 완료 후 관계서류를 첨부하여 발주자에게 청구하여야 한다.

나. 계약자는 계약상의 권리의무를 타인에게 양도하거나 하청할 수 없다.

다. 본 공사와 관련하여 지득한 기밀은 발주자의 허락없이 일절 공개하여서는 안되며 이의사유로 발생된 모든 책임은 공사계약자가 진다.

라. 모든 개선공사용 자재 및 장비는 발주자의 설비 운영에 지장을 주지 않는 장소에 보관 또는 설치하여야 하며, 모든 관리는 계약자가 한다.

마. 본 개선공사 시방서의 내용은 현장 여건에 따라 발주자와의 협의에 의해 변경 시행 될 수 있다.

바. 계약자는 공사관련 업무에서 발생하는 일체의 사고(보상, 부담 등)에 대하여 민․형사상의 전 책임을 지며, 사고로 인하여 본 사업에 지장이 없도록 조치하여야 한다.  위 규정에도 불구하고 발주자가 계약자의 행위로 인한 사고에 대하여 제3자에게 손해배상 등 책임을 부담하였을 경우 계약자는 발주자가 부담하는 전액을 발주자에게 상환하여야 한다.

사. 본 계약과 관련하여 발생하는 분쟁에 대한 관할 법원은 발주자 소재지관할 민사지방법원으로 한다.