군포국민체육센터 구내식당 설치 기초공사

설            계            서

2020. 7.

Ⅰ. 설  계  설  명  서

설  계  설  명  서

1. 목    적

- 본 공사는「군포국민체육센터 구내식당 설치 기초공사」을 통하여 직원 근무환경 개선 및 직원의 복지향상 등 편의시설 개선에 그 목적이 있다.

2. 공 사 명 : 군포국민체육센터 구내식당 설치 기초공사

3. 위    치 : 군포시 군포로 339 군포국민체육센터

4. 입찰참가자의 자격에 관한 사항

가.「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제13조 및 「같은 법 시행규칙」제14조에 따른 자격요건을 갖춘 업체이며,

나.「건설산업기본법」제9조에 의한 전문공사를 시공하는 업종 중 시설물유지관리업으로 등록을 필한 업체

다. 법인등기부상 본점소재지(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가․인가․면허․등록․신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지)를 군포시에 두고 조달청 입찰참가자격 등록을 필한 자

※ 소재지 기준일은 입찰공고일 전일이며, 개찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 유지하여야 합니다.

5. 공사개요

가. 철거공사

1) 휴게데크 창문철거 및 출입문 철거

2) 강사대기실 출입문 철거 및 벽면 철거

나. 천정 보강공사: 경량철골틀 보강, 석고보드 취부

다. 출입구 칸막이 설치 및 식자재창고

1) 출입구 SGP판넬 시공 및 출입문 양개형 설치

2) 식자재 창고(스터드 시공, 석고보드, ABS 도어,) 설치, 앵글선반 시공

3) 몰딩제 마감

라. 설비공사

1) 일반용배수관(3층 화장실 오수배관에 연결)

2) 수도배관(3층 스피닝실 상부 급수, 온수배관 연결)

3) 소제구 설치 및 씽크대 수전, 보온재(고무발포) 시공

마. 미장공사 및 페인트 칠

바. 바닥재 설치: 비닐타일(스톤) 시공

사. 기타공사

1) 싱크대 및 배식대 설치

2) 주방 출입문 교체 및 130mm 문턱 시공

3) 주방 바닥 방수 보강

4) 식당 출입문 옆 세면대 설치

6. 공사기간 : 착공일로부터 25일 이내

7. 시공기준

가. 본 공사 시공은 본 설계도서, 국토해양부제정 건설공사 일반시방서, 해당 공사관계 전문시방서 등에 준하여 성실히 시공하여야 한다.

나. 본 공사에 사용되는 모든 자재는 KS규격품을 사용함을 원칙으로 하며, KS규격품이 없거나, 부득이한 경우에는 공인시험기관의 시험을 거쳐 (성과품 제출) 소요기준 이상인 것을 사용하여야 한다.

다. 기타 공사로 인한 인적·물적피해가 발생하지 않도록 하는 한편 공사구간의 교통안전, 공사장의 건설 안전 등 각종 안전관리에 만전을 기하여야 하며, 피해 또는 안전사고 발생시는 민⋅형사상의 책임을 도급자가 진다.

8. 설계변경 조건

가. 계약에 정하는 작업량의 증⋅감, 생략, 작업성격의 질과 종류 등의 변경이 있을 때

나. 계약체결 이후 계약내용과 현장의 상태가 아주 다르고 현장 조건이 자연적 인공적으로 장애를 요하는 경우

다. 공사 감독관의 지시에 따라 수량명세서와 기재된 수량의 증⋅감이 있을 경우

라. 본 공사는 조사 당시 수집된 자료에 의하여 설계된 것인바, 조사가 불가능한 부분 및 조사 후 변경된 사항에 대하여는 시공 당시 실지에 맞추어 설계변경 조치

마. 시공 도중 발주처의 방침이 바뀌었을 때

바. 공법 변경이 불가피한 때

9. 공사기간 연기 조건

다음의 경우에 한하여 발주기관의 승인을 득한 후 공기를 연기할 수 있다.

가. 천재지변으로 인하여 작업이 불가능한 때

나. 발주처의 지시에 의하여 작업이 중단 되었을 때

다. 기타 공사기간 연기가 불가피 할 때

라. 강우로 인하여 작업이 지연 되었을 때

Ⅱ. 공  사  시  방  서

일  반  시  방  서

1. 적용범위

가. 본 시방서는「군포국민체육센터 구내식당 설치 기초공사」에 대하여 적용한다.

나. 본 시방서에 명시되어있지 않은 사항은 다음을 준용한다.

1) 한국산업규격(KS)

2) 기타 본 공사와 관련이 있는 사항으로서 일반적으로 적용되는 기술적 상식이나 규정 및 기술

2. 공사사항

가. 철거공사

1) 휴게데크 창문철거 및 출입문 철거

2) 강사대기실 출입문 철거 및 벽면 철거

나. 천정 보강공사: 경량철골틀 보강, 석고보드 취부

다. 출입구 칸막이 설치 및 식자재창고

1) 출입구 SGP판넬 시공 및 출입문 양개형 설치

2) 식자재 창고(스터드 시공, 석고보드, ABS 도어,) 설치, 앵글선반 시공

3) 몰딩제 마감

라. 설비공사

1) 일반용배수관(3층 화장실 오수배관에 연결)

2) 수도배관(3층 스피닝실 상부 급수, 온수배관 연결)

3) 소제구 설치 및 씽크대 수전, 보온재(고무발포) 시공

마. 미장공사 및 페인트 칠

바. 바닥재 설치: 비닐타일(스톤) 시공

사. 기타공사

1) 싱크대 및 배식대 설치

2) 주방 출입문 교체 및 130mm 문턱 시공

3) 주방 바닥 방수 보강

4) 식당 출입문 옆 세면대 설치

3. 용어의 정의

가. 이 시방서에서 발주자라 함은 「군포도시공사」를 말한다.

나. 이 시방서에서 도급자라 함은 「군포국민체육센터 구내식당 설치 기초공사 시공자」를 말한다.

다. 감독관이라 함은 “군포도시공사”를 대리하여 현장에 주재하며 공사전반에 관한 업무를 총괄하는 자를 말한다.

4. 해    석

도급자는 본 공사에 있어 시공체계를 확립하여야 하며, 시방서 및 설계도서에 대한 의문사항의 해석 및 적용에 관한 사항은 감독관의 지시에 따른다.

5. 감독조치

시방서, 설계서에 기재되어 있지 않은 사항이라도 시공상 당연히 필요하다고 인정되는 사항은 감독관의 지시에 따라야 한다.

6. 도급자의 의무

가. 도급자는 계약서류에 특별히 명시된 경우를 제외하고는 공사시행에 따라서 생기는 모든 피해에 대한 책임을 진다.

나. 도급자는 발주기관에서 도면에 의한 해당공사의 최후 인계를 받을 때까지 공사일체를 자비로 관리하고 그 책임을 져야한다.

다. 도급자의 의무에 의거, 감독관의 결정 혹은 지시에 이의가 있다고 판단될 경우에는 문서로 1일 이내에 감독관에 제출하고 이때 공사를

중지하여야 한다.

라. (나, 다)항의 규정에 의거, 소정의 기간내에 감독관에게 제출하지 않는 경우에는 결정 및 지시등이 확정된 것으로 간주한다.

7. 공정계획 및 시공 관리

가. 도급자는 시방서 및 설계서에 명시된 바에 따라 공사전반에 대한 상세한 공정계획을 세워 소정양식의 공정표를 착공전에 감독관에게 작성 제출하여야 한다.

나. 도급자는 공사시행의 순서, 공법의 적용, 주요자재 반입, 노무인원 및 장비동원계획에 대하여는 사전에 감독관의 승인을 받아야 한다.

다. 도급자는 공정계획표에 의거, 공정 및 시공관리를 하여야 한다.

8. 재료의 검사

가. 공사목적으로 사용될 재료는 설계서, 시방서에 표시된 동등이상의 품질로서 감독관의 검사를 받아 합격된 것을 사용하여야 하며, 불합격품은 감독관 입회하에 즉시 공사장 외로 반출되어야 한다.

나. 합격한 재료는 작업전반에 지장이 없는 장소에 정리 적치하여 수시로 감독관의 점검이 용이하게 하여야 한다.

다. 검사 및 시험에 합격한 재료 일지라도 추후에 변질 또는 불량품으로 감독관이 인정할 때에는 이를 사용하지 못한다.

9. 자재검사 및 반입

가. 도급자가 자재를 현장에 반입하고자 하는 경우에는 사전에 감독관에게 통보하여야 한다.

나. 현장에 반입된 자재 및 장비는 감독관의 승인 없이 공사장 외로 반출시켜서는 안 된다.

다. 공사에 사용하는 모든 자재는 감독관의 검사를 받아야 한다.

라. 도급자는 감독관이 자재검사를 하는데 지장이 없도록 모든 편의를 제공해야 한다.

10. 시공검사

가. 공사 중에는 공정별로 감독관의 검사를 받아야 하고 후속 작업은 선행작업의 검사에 합격한 후에 시행하여야 한다.

나. 도급자는 감독관이 검사(공사중 검사, 준공검사, 하자검사 등 모든 검사를 포함)하는데 지장이 없도록 모든 편의를 제공하여야 한다.

다. 공사중 매몰이 되어 사후 검사가 곤란한 공정은 감독관의 입회하에 시공하여야 한다.

11. 시방서 비치

도급자는 공사에 관련되는 제 시방서를 현장에 비치하여 항상 숙지하여야 한다.

12. 제 보고

가. 도급자는 공정계획표에 의거 공정관리를 하여야 하며, 출력인원 및 자재 등의 부책을 비치하고 자재의 수불 및 노무자의 출력사항과 공정실적을 감독관에게 수시 보고하고 확인 받아야 한다.

나. 도급자는 항시 공사진행상황을 계획과 대조하여 주요 공정이 현저히 지연될 때는 즉시 그 이유 및 지연공정을 만회할 수 있는 대책을 강구하여 감독관에게 보고하여야 한다.

13. 현장대리인

가. 도급자는 발주자가 본 공사에 적당하다고 인정하는 경험과 기술능력을 가진 자를 현장대리인으로 선정하여 현장에 상주시켜야 한다.

나. 현장대리인은 공사전반에 관하여 도급자의 책임과 의무를 대행하여야 한다.

14. 책임시공

가. 도급자는 본 시방서에 표기되지 않는 사항이 있을 경우에도 기술적 상식상의 품질이 확보될 수 있도록 시공하여야 한다.

나. 도급자는 설계도서에 누락된 사항일지라도 공사의 성질상 당연히 시공하여야 할 경미한 사항은 발주자의 지시에 따라 시공하여야 한다.

다. 도급자는 경제적이면서도 양질의 공사를 하기 위해서 필요한 대안이나 방법이 있을 경우 발주자에게 제시하여야 한다.

15. 안전관리 및 보안조치

가. 도급자는 호우, 홍수, 태풍 등에 대한 기상예보에 유의하여 유사시 피해를 최소한도로 줄일 수 있는 응급조치를 하여야 한다.

나. 도급자는 공사에 필요한 보안조치로 관계법규에 따라 안전에 만전을 기하기 위한 조직, 계획, 점검, 훈련 등을 실시하여야 하고 필요한 제반시설을 갖추어야 하며 감독관의 승인과 검사를 받아야 한다.

다. 공사착수 전에 보안시설을 하여야 할 사항은 일반적으로 다음과 같다.

1) 출입금지구역 설정

2) 전기, 하수도, 가스 및 통신 등 중요한 시설에 대한 보호

3) 기타 필요한 사항

16. 공사의 일시중지

다음 각 호에 해당될 때는 도급자에 대하여 필요하다고 인정하는 기간동안 공사의 전부 또는 일부의 중지를 명 할 수 있다.

가. 기후의 악조건으로 공사에 손해를 주게 될 우려가 있을 경우

나. 공사 종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 때

다. 도급자가 설계서, 시방서 또는 감독관의 지시에 따르지 않거나 공사 종사원의 기술 미숙으로 조잡한 공사가 우려될 때

라. 관련 타 공사의 진척으로 보아 공사의 계속이 부당하다고 인정될 경우

마. 해당공사의 도급자의 책임으로 돌릴 수 없는 이상상황이 발생하여 공사가 일시 중단될 경우에는 감독관에게 서면 보고하여 승인을 득한 후 공기연장을 신청할 수 있다.

17. 성과품 제출

도급자는 공사착공 전 전경과 준공 후 전경사진을 제출하여야 하며, 공사시공 후 매몰되어 나타나지 않는 부분 및 기타 감독관이 지시하는 부분은 수시로 나타낼 수 있는 칼라사진으로 기록하고 공사완료 보고서를 감독관에게 제출하여야 한다.

가. 준 공 계 : 2부

나. 준공사진 : 2부

다. 기타 우리 도시공사가 준공에 필요하다고 인정하는 서류

18. 시정사항의 처리

감독관과 발주자에 의한 시정지시는 다른 시공에 우선하여 처리하여야 한다.

19. 공사장 정리

공사 준공시에는 본 공사에 사용되었던 가시설물, 잔재 등을 완전히 철거 정리하여 공사장 외로 반출하고 전 공사구역을 깨끗이 청소한 후에 준공검사원을 제출하여 검사를 받아야 한다.

20. 정비, 보수작업 시 준수 사항

정비, 보수작업 현장에 출입하는 모든 근로자가 아래 사항을 준수하도록 관리하여야 한다.

(1) 모든 작업은 안전작업허가를 받은 후에 작업하여야 한다.

(2) 발주처의 안전기준 또는 수칙 등을 엄격하게 준수하여야 한다.

(3) 수행하는 작업이 특별안전보건교육 대상 작업일 경우 사전에 특별안전보건교육 실시결과를 제출하여야 한다.

(4) 최초로 발주처에 출입하는 도급업체 근로자는 발주처의 신규출입자 안전교육 이수 후 작업장에 배치되어야 한다. (자체 실시한 경우에는 교육실시 근거 제출)

(5) 현장에 설치하는 모든 임시시설(예, 현장 가스용기 보관소 등)은 사전에 설치허가를 받고, 설치 후 원청업체의 사용허가를 받은 후에 사용하여야 한다.

(6) 작업차량 출입 시는 경비실 근무자의 지시에 따라 지정된 장소로 통행하여야한다.

(7) 지정되지 않은 장소에서 흡연하지 않도록 관리하여야 한다.

(8) 작업 전에 작업에 투입되는 모든 근로자에게 해당 작업의 위험성 및 대책, 안전한 작업방법 등을 교육시켜야 한다.

(9) 도급업체 관리자 또는 안전담당자는 하루 2회 이상 해당 작업장을 정기적으로 순찰하고, 작업 종료 시는 현장을 재확인하여야 한다.

(10) 고의적으로 안전과 관련된 중요한 사항을 위반하는 작업자는 퇴사 조치 등의 조치를 하여야 한다.

(11) 근로자들에게 지급한 안전보호구 착용상태를 수시로 확인하고 노후 보호구는 교체 지급하여야 한다.

(12) 사고 발생 시 지체 없이 안전관련 부서에 신고하여야 한다.

(13) 작업 전, 점심식사 후 음주여부를 측정하여야 한다.

(14) 작업 중 및 작업 후에 통로 또는 계단 등에 통행에 불편을 초래하는 적재물을 방치하지 않아야 한다.

(15) 화기 작업 시에는 반드시 소화기를 비치하여 작업을 실시한다.

(16) 고소 작업 시에는 반드시 작업에 적합한 2줄거리 안전대를 사용하여 작업하여야 한다.

21. 기타사항

시방서 사항과 각종 기자재의 재질, 성능, 제작시험 등의 구체적인 특기 시방은 본 시방서에서 생략하므로 『적용범위』의 내용을 준용하고 별도로 정한 특기시방이 있을 경우 그 내용에 따라 성실히 공사를 시행 하여야 한다.

붙임: 군포국민체육센터 구내식당 설치 기초공사 위치 도면 1부.  끝.

【 붙임 1 】

군포국민체육센터 구내식당 설치 기초공사 위치도면