구 매 시 방 서

Ⅰ. 기본사항

1. 적용범위

본 시방서는 군포도시공사 군포환경관리소에 사용할 작업용 지게차를 구매함에 있어 그 이행에 필요한 제반사항을 규정함에 있다.

2. 공급범위

❍ 품목 및 수량

품목번호	품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
24101603	지게차	2.9톤, 디젤엔진	대	1

❍ 납품장소 : 군포시 초막골길 101-58 군포환경관리소

❍ 납품기한 : 계약일로부터 40일

❍ 공급내역 : 계약자는 제품규격에(본체, 부속품, 예비품, 소모품, 공구 등)

따라 납품하여야 한다.

3. 납품조건

❍ 계약자는 계약 후 5일 이내에 발주자의 운영환경에 관한 기술적 사항을 확인하여야 하며, 모든 장비는 시운전 요청에 협조하여야 한다.

❍ 납품되는 제품은 2021년 생산품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 하며, 제시하는‘규격서’동등 이상의 장비이어야 한다.

❍ 상시 원활한 정비 점검에 따라 국내브랜드의 제조품으로 군포시 내에 A/S망을 관리하는 수리 및 정비가 가능한 업체이어야 한다.

❍ 납품된 장비 내용이 규격서, 성능, 사양에 미달될 경우 발주처는 납품 변경을 요구할 수 있으며, 계약자는 이를 성실히 이행해야 하며 수반되는 모든 경비는 계약자가 부담한다.

❍ 납품 시 파손이나 시험사용 중 하자가 발생하였을 경우 A/S를 불허하며

동일 제품의 신규제품으로 교체하여야 한다.

❍ 제조사에서 제공하는 제조일자가 표시된 보증서를 제출하여야 한다.

❍ 물품검수 전 발생한 모든 문제는 계약자의 책임으로 한다.

❍ 검수 완료 후에라도 장비 사용 중 하자로 인한 각종 사고의 책임(민ㆍ형사상)은 계약자가 전액 변상 조치해야 한다.

❍ 납품 장비는 물품관리를 위해 표준화된 규격의 정품을 사용하며, 특별히 명시되지 않는 한 K.S 또는 동등 이상의 규격품을 사용하여야 한다.

❍ 계약자는 물품을 자체점검 및 검사를 완료하여 납품장소로 배송 후 인수자에게 인도하며, 제반 비용은 계약자가 부담하여야 한다.

❍ 계약자는 구매에 필요한 모든 사항을 입찰 전에 확인하여야 하며, 낙찰 후에는 어떠한 사항에 대하여도 이의를 제기 할 수 없다.

❍ 본 물품은 건설기계관리법, 도로교통법, 대기환경보전법 등 관련규정에 의거하여 형식승인이나 검사 및 운행에 필요한 행정절차를 필하여야 한다.

Ⅱ. 납품 시 유의사항

1. 하자보증 및 책임

❍ 무상하자보증기간은 물품검수일로부터 1년 또는 운행시간 2,000시간 우선도래분으로 하며, 이 기간 중 발생하는 모든 하자사항은 계약자 부담으로 지정하는 기간에 완료하여야 한다.

❍ 무상하자보증기간 동안 납품한 장비에 대하여 발주자의 요청 시 점검을 실시하여야 한다.

❍ 장비의 중요 부품에 문제가 3회 이상 지속 발생 시 신품으로 당연 교체 하여야 한다.

❍ 하자보증기간이 지난 후에라도 불량자재 사용 등으로 인한 하자의 경우 하자

보수  책임기간에 관계없이 계약자 부담으로 즉시 조치하여야 한다.

2. 성능검사 및 시험

❍ 장비성능 검사는 한국건설기술연구원 또는 대한건설기계안전관리원이 발행

하는 건설기계  제원표 및 제작사가 발행하는 성능 시험성적서 또는 인증서로

대체한다.

❍ 완성검사는 제작사 출하 검사표(입고 검사표)로 대체할 수 있다.

❍ 규격의 내용 중 납품검사시 직접 확인이 불가능한 사항은 국내․외 공인기관의 시험성적서, 인증서 등을 납품 시 제출하여야 한다.

3. 기타사항

❍ 품목별 세부 규격과 규정을 명확히 숙지하고 계약물품 납품시 인증, 허가, 신고, 형식승인, 검정, 성능시험 등 적법절차를 통과한 제품으로 납품하여야 하며, 이와 관련된 제반서류를 납품시 제출하여야 한다.

❍ 제출되는 서류가 한글이 아닐 경우 원본과 함께 한글 번역본을 첨부하여야 한다.

❍ 수요기관의 품목별 세부 사양에서 명시되지 아니한 사항일지라도 장비의

작동 또는 조작에 직접 필요한 부수물품은 반드시 포함하여  납품 한다.

❍ 납품 시 발생되는 시설물이나 인명피해에 대한 민ㆍ형사상의 책임은 전적

으로 계약자에게 있으며, 신속하게 원상복구 또는 변상 조치하여야 한다. (납품 후 하자보수 방문 작업 시에도 적용됨)

❍ 물품검수는 발주자 검수담당자 입회하에 제품의 시운전 및 점검을 실시하고

이상이 없을 시 검수완료 처리를 한다.

❍ 본 시방서(사양서)에 명기되지 않은 명확하지 않는 사항에 대하여는 관계

법규 및 기술기준령에 준하며 발주자의 해석과 의견이 우선한다.

Ⅲ. 규격서 (본 규격서의 동등 이상의 성능일 것)

구 분	내 용	단 위	사 양
적재능력		kg	2,900(3000미만)
동력형식	디젤, LPG		디젤
작동형식	입승, 좌승		좌승식
최대인상높이	삼단마스트, 포크, 캐리어 적용시	mm	5,000이상
작업속도	주행, 하중/무하중	km/h	20/22
등판능력	1.6km/h, 하중상태	%	14.3이상
엔진(국내제조)	정격출력(rpm에서)	kw(hp)	45.6(62)/2,200
	최대토크(rpm에서)	N-m	26/1,600
추가	싱글타이어	개	솔리드(통고무 타이어)
	삼단마스트	세트	최대인상 5,000mm이상
	캐빈, 히터, 카메라	세트	사방도어, 히터, 후방카메라
	덧발	세트	1,700mm 이상

❍ 추가사항

- 작업용 지게차 구입 취득세 및 기타 별도비용(등록세, 번호판, 인지대, 채권)은

계약업체에서 부담하여 처리

- A/S 보증기간 1년 2,000시간

- 공구세트 / 기본 지급품(필터류 등) 1세트

- 상기 명시된 장비의 작동 또는 사용에 직접 필요한 부수 물품은 별도의         명시가 없어도 반드시 포함하여 납품할 것

❍ 납품시 제출자료

- 취급 설명서 및 정비 지침서(한글) 각 1부

- 기타 건설기계 등록에 필요한 서류, 자료원본 및 사본 각 1부