산본IC 체육공원·대야미4교 하부

녹지공간 제초(전지) 작업 시방서

2025. 05.

목   차

Ⅰ. 일반 시방서	4

Ⅱ. 안전관리 시방서	18

Ⅲ. 환경관리 시방서	32

Ⅳ. 공정별 표준 시방서	36

Ⅴ. 특기 시방서	43

Ⅰ.  일  반  시  방  서

목    차

1. 적용범위	6

2. 입찰참가자격	6

3. 용어의 정의	6

4. 공사 완성의 의무	8

5. 계약상대자의 책무	8

6. 현장대리인	10

7. 시공 기술자의 배치	10

8. 작업자의 복장 및 장구	10

9. 공정 및 시공 계획	11

10. 품질관리	12

11. 안전·보건 및 환경관리	12

12. 안전사고 및 재해방지 대책	14

13. 공사장 관리	14

14. 제반사고 및 쟁의 발생시	14

15. 폐기물 관리	14

16. 공사일보 및 공정사진	14

17. 하자보수 사항	15

19. 제출도서	15

20. 보험료 및 산업안전보건관리비	15

21. 공사근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제 실무요령	16

22. 근로기준법 등 이행에 관련 사항 안내	16

23. 공사지연에 따른 배상금율	16

24. 착공 전 현장 실사	16

25. 준공 후 품질관리	17

1. 적용범위

가. 본 시방서는 「산본IC체육공원·대야미4교 하부 녹지공간 제초(전지) 작업」(일반, 특기, 안전관리, 환경관리 시방서에) 대하여 적용합니다.

나. 본 공사를 시행함에 있어서 별도 특기한 사항을 제외하고는 본 시방서, 설계도면, 설계내역서 및 계약서에 따라 시공하여야 합니다.

다. 본 공사시 적용해야 할 주요 관계법령은 다음과 같습니다.

1) 건설기술관리법

2) 건설산업기본법, 동 시행령, 동 시행규칙 산업안전보건법

3) 건축법

4) 근로기준법

5) 대기환경보전법

6) 도로법

7) 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률

8) 산림 문화·휴양에 관한 법률

9) 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률

8) 기타 관계법령 등

라. 본 공사를 시행함에 있어 별도 특기한 사항을 제외하고 설계도서간 상호 모순이 있을 경우 아래 순서에 따라 적용합니다.

1) 공사 시방서

2) 설계도면

3) 물량 내역서

2. 입찰참가자격

가. 입찰공고서 참조

3. 용어의 정의

가. 발주부서

발주부서란 공사를 시행하기 위하여 입찰을 부여하거나 공사를 발주하고 도급계약을 체결하여 이를 집행하는 자인 “군포도시공사”를 말합니다.

나. 계약상대자

계약상대자란  공사에 관해 발주부서와 도급 계약을 체결한 자를 말하며, 계약상대자가 지정 또는 고용한 시공자의 대리인, 승계인을 포함합니다.

다. 계약서

계약서라 함은 공사도급계약서와 계약조건 등 계약약관과 공사설계서, 공사지침서 등 설계도서 그리고 계약관계를 보충하는 서류를 말합니다.

라. 지침서

지침서란 공사수행에 관련되는 제반규정 및 요구사항 등을 정한 서류를 말합니다.

마. 공사감독관

감독업무를 수행하기 위하여 발주부서에서 임명한 기술직원 또는 그 대리인으로 당해 공사를 발주한 장을 대리하여 현장에 주재하여 공사전반에 관한 감독업무에 종사하는 자를 말합니다.

바. 사업주

사업주는 자신의 사업을 영위하는 자, 타인의 노무를 제공받아 사업을 하는 자를 말합니다.

사. 경영 책임자 등

경영 책임자 등은 사업을 대표하고 사업을 총괄하는 권한과 책임이 있는 사람 또는 이에 준하여 안전 보건에 관한 업무를 담당하는 사람을 말합니다.

아. 현장대리인

계약상대자는 또는 현장대리인으로 선임하여 공사의 시공관리를 하여야 하며, 관계서류의 작성과 준공검사에 입회 및 시운전 입회책임을 집니다.

자. 현장소장

계약상대자가 지정하는 책임기술 시공자로 현장의 공사 및 기술관리를 책임지며 공사가 원활히 진행되도록 임무를 수행하여야 합니다.

차. 지시

지시란 발주부서 측에서 발의하여 공사감독관이 시공자에 대하여 그 권한의 범위 내에서 공사감독의 소관업무에 관한 방침, 기준, 계획 등 필요한 사항을 알려주고 실시하게 하는 것을 말합니다.

카. 승인

승인이란 계약상대자로부터 제출 등의 방법으로 요청 받은 사항에 대하여 공사 감독관이 그 권한의 범위 내에서 서면으로 동의한 것을 말합니다.

타. 입회

입회란 공사감독관 또는 그가 지정하는 대리인이 공사를 공사 계약문서 대로 실시하고 있는 지의 여부 또는 지시, 조정, 승인, 검사 이후 실행한 결과에 대하여 발주부서 대리인이 원래의 의도와 규정대로 시행 되었는지를 확인하는 것을 말합니다.

파. 설계서

공사 설계 설명서, 지침서, 설계도면, 현장설명서 및 공종별 목적물 물량 내역서(가설물설치에 소요되는 물량을 포함)를 말합니다.

하. 설계도면

“설계도면”이란 시공될 공사의 성격과 범위를 표시하고 설계자의 의사를 일정한 약속에 근거하여 그림으로 표현한 도서로서 공사목적물의 내용을 구체적인 그림으로 표시해 놓은 도서를 말합니다.

거. 기타

이 조건에서 사용하는 용어의 정의는 이 조건에 따로 정하는 경우를 제외하고는「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 시행규칙」, 시행령 제5조에서 준용하는 「특정조달을 위한 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 특례규정」및 행정안전부 예규 「계약집행기준」 ․「낙찰자결정기준」등에 정하는 바에 따릅니다.

4. 공사 완성의 의무

계약상대자는 공사 계획서에 따라 공사를 성실히 시행하여야 하며 공사시방서, 설계도면, 설계내역서 등에 명시되지 않은 사항 및 시공하기 곤란한 사안이 발생할 시 대안을 제시하여 발주기관과 협의 후 시행하여야 합니다.

5. 계약상대자의 책무

가. 계약상대자는 공사 착수 전에 설계도서를 면밀히 검토하여, 설계도서 상호간의 상이, 오류, 누락 등이 있는 경우 발주기관과 협의, 처리하여 적기 공사완료에 차질이 없도록 조치하여야 합니다.

나. 설계도서 검토 결과 아래와 같은 경우가 발생 시 해당 공사 착수예정일 15일전까지 현장대리인의 검토의견서를 첨부하여 통지하고 발주기관의 해석 또는 지시를 받은 후에 공사를 시행하여야 합니다.

1) 설계변경 사유가 있는 경우.

2) 협의 및 조정을 필요로 하는 경우.

3) 설계도서와 같이 시공하는 것이 불가능한 경우.

4) 공사기한 연기를 필요로 하는 경우.
5) 기타 하자발생이 우려되는 경우.

다. 계약상대자는 공사감독에 통지하지 아니하고 임의로 시행한 공사나 공사감독의 해석, 지시 이전에 임의로 수행한 공사에 대하여는 공사감독의 원상복구나 시정지시가 있을 때 계약상대자의 부담으로 즉시 이행하여야 합니다.

라. 계약상대자는 당해 공사를 위하여 임명․지정한 고용인, 자재 납품계약상대자가 공사 기간 중 행한 행위 및 결과에 대한 일체의 책임을 져야 합니다.

마. 공사목적물을 공사감독에 인도하기 전에 발생한 공사목적물의 파손, 오염, 분실, 변형 등으로 인한 피해나 계약상대자 등이 제3자에게 끼친 손해에 대하여는 계약상대자가 교체, 원상복구, 손해배상 등 일체의 책임을 져야 합니다.

바. 계약상대자가 공사감독에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청, 문제점 또는 이의 제기는 서면으로 하여야만 그 효력이 발생합니다.

사. 계약상대자는 공사장 안에 있는 물건 또는 철거 발생품 등을 임의로 운반, 처분 또는 사용하지 못합니다.

아. 공사 중단

1) 계약상대자는 공사감독의 업무수행 및 정당한 지시에 적극 협조하여 공사를 수행하여야 합니다.

2) 공사감독이 다음 사항에 해당되어 이의 시정을 요구하였으나, 시정되지 않을 경우 공사의 일시 및 전면중단을 지시할 수 있으며, 공사감독의 결정에 따라 계약상대자는 재시공 또는 적절한 조치를 취하여야 하며, 이 경우 계약상대자는 어떠한 이의신청이나 손해배상, 이로 인한 공사기간 연장 등을 요구할 수 없으며 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리하여야 합니다.

가) 본 시방서에 명기된 계약상대자가 의무사항을 지키지 않아 양질의 공사품질을 보장할 수 없다고 판단될 때

나) 공사감독의 정당한 업무지시에 불응할 때

다) 계약상대자의 책임 있는 사유로 시공의 부실 또는 부당하여 양질의 공사를 계속하지 못할 것이라고 판단될 때

라) 계약상대자 임의로 시공 지연 또는 소홀히 하여 공사의 적기추진 및 양질의 공사품질을 보장할 수 없다고 판단될 때(단, 공사 진행 중 타 분야 공사에 의해 공정 진행이 불가능하거나 또는 천재지변이 발생하였을 경우에는 공사감독과 협의 후 조치할 수 있습니다)

자. 공사 협의 및 조정

1) 계약상대자는 공사 진행에 있어 관련된 타 분야(건축, 소방, 기계, 전기)의 계약상대자들과 상호간의 마찰을 방지하고, 전체 공사가 계획대로 완성될 수 있도록 공사시공 한계, 시공순서, 공사 착수시기, 공사 진행속도, 공사 준비, 공사물 보호 및 가설 시설 등의 적합성에 대하여 공사 관련자들과 면밀히 협의․조정․협력하여야 하며, 최선의 방안을 도출한 후에 공사를 시행하여야 합니다.

2) 계약상대자는 당해 공사와 연관된 다른 공사 상호간의 마찰 방지를 위한 협의 및 조정 결과 설비의 성능 저하방지를 위하여 설계변경이 불가피한 경우에는 발주기관에 설계변경을 요청할 수 있습니다.

3) 계약상대자는 공사 상호 간의 협의 및 조정을 소홀히 함으로 인하여 발생한 재시공 또는 수정 ․보완공사에 대한 책임을 져야 합니다.

차. 계약상대자의 배상 책임

1) 공사 시공 중 또는 준공 후 하자기간 내에 계약상대자 및 계약상대자의 종업원(공사종사원)의 귀책사유로 자산 피해 또는 공사 중단, 지연되어 발생한 발주기관의 손해금에 대하여 계약상대자는 배상책임을 져야합니다.

6. 현장대리인

가. 계약상대자는 당해 공사에 해당하는 공사 기술자를 현장대리인으로 임명하여 현장에 상주하여야 하며, 공사의 시공관리, 관계서류의 작성과 준공검사 및 시운전의 입회에 책임을 집니다.

나. 또한 계약상대자가 고용하는 종사원의 부적당한 행위가 있을시 감독관의 교체요구에 이유 없이 즉시 응하여야 하며, 종사원의 인적 사항을 발주기관에 제출하여야 합니다.

7. 시공 기술자의 배치

계약상대자는 착공 전까지 공사규모에 맞는 시공 기술자를 배치하여야 하고, 감독관은 시공사가 시공능력이 부족하다고 판단되는 경우 시공능력이 있는 기술자 추가배치를 요구할 수 있으며 정당한 이유 없이 계약상대자가 이행하지 않을 경우에는 공사를 중지할 수 있으며 이로 인한 공기연장은 불가합니다.

8. 작업자의 복장 및 장구

현장대리인은 아래와 같이 근로자의 복장을 통일하여 현장출입 시 군포도시공사 직원과 구분 할 수 있도록 하여야 합니다.

1) 작업복(작업조끼)

2) 안전모

3) 안전화

4) 작업 중에는 안전화, 안전모를 반드시 착용 하여야 합니다.

5) 옷을 벗거나 맨발로 작업하지 말아야 합니다.

6) 주머니에 칼, 드라이버 등 위험한 물건을 넣고 작업하지 말아야 합니다.

7) 끈이 있는 신발은 반드시 꼭 매고 남은 부분이 다른 곳에 걸리지 않도록 하여야 합니다.

9) 공사현장에서의 관계자 시인성 확보를 위하여 현장대리인, 현장소장, 감리 등 공사현장 책임자 및 관리자는 공사현장 내에서 안전모 색상 및 명기사항을 작업자와 구분하여야 합니다.

9 공정 및 시공 계획

가. 계약상대자는 계약체결일로부터 1차:20일, 2차:30일 이내에 공사에 착수하여야 합니다.

나. 계약예정자는 계약 전 다음의 서류를 제출하여야 합니다.

1) 공사제안서

2) 시공실적증명서

3) 공사계획서

4) 공사조직도

5) 관리감독자 지정서

6) 안전담당자 지정서

7) 산재요양승인, 반려여부 확인서

나. 계약상대자는 착공 즉시 다음의 서류를 제출하여야 합니다.

1) 안전작업허가서

2) 현장 안전점검표

3) 공사예정공정표

가) 공사예정 공정표는 PERT/CPM 방식에 준하여 작성하되 동 공사 공정에 적합한 공정표를 작성하여야 합니다.

나) 공사예정 공정표에는 다음사항이 명시되거나 첨부되어야 합니다.

(1) 공정별 및 공정 내 주요공정단계별 착수시점, 완료시점

(2) 공정별 및 공정 내 주요공정단계별 선․후․동시시행 등의 연관 관계

(3) 일일 공정률표

4) 시공계획서

가) 계약상대자는 각 공정별 공사에 대한 시공계획서 및 시공상세도를 제출하여 공사감독과 협의 후 공사에 착수하여야 합니다.

나) 시공계획서에는 아래사항이 포함되어야 합니다.

(1) 공사개요

(2) 시공관리체계

(3) 현장 조직표

(4) 세부공정표(주요공정의 시공절차, 자재, 인력 및 장비계획을 포함)

(5) 공정단계별 시공법

(6) 안전관리계획 및 환경관리 계획

다) 공사 중 변경이 필요한 경우 그 사유 및 증빙서류를 감독관에게 제출하여 승인을 받아야 합니다.

6) 관계법령에 의한 안전·환경 및 품질시험 계획서

7) 공정별 인력 및 장비투입 계획서

8) 현장대리인 및 참여기술자 경력증명서

9) 착공 전 현장사진

10) 기타 군포도시공사가 정한 사항

다. 현장여건상 불가피하게 공사를 착공할 수 없는 경우에는 계약상대자는 착공지연 사유를 첨부하여 제출하여야 합니다.

라. 공사의 중지

공사 진행 중 관련 별도공사에 의해 공정 진행의 불가능 또는 천재지변 시, 감독관이 공사시공의 부실 또는 부당하다고 판단될 때, 계약상대자가 계약조건 및 지시사항 등을 성실히 이행하지 않을 경우 감독관은 공사전부 또는 일부를 중단시킬 수 있으며, 감독관의 결정에 따라 계약상대자는 재시공 또는 적절한 조치를 취하여야 합니다.

10. 품질관리

가. 공사감독은 공사가 계약서의 요구조건에 맞게 수행되고 있는지를 확인하기 위해 현장지도점검 및 평가를 시행할 수 있으며, 계약상대자는 적극 협조하여야 합니다.

나. 공사감독은 점검 및 평가결과 지적사항, 부실시공에 대하여 계약 상대자에게 보완 또는 재 시공을 요구할 수 있습니다. 이 때, 상대자는 시정조치 내용에 대하여 시정 전, 후의 사진을 포함하여 기록·유지하고 통보하여야 합니다.

다. 계약상대자는 지적사항에 대한 조치방안을 제시하여 공사감독의 확인을 받아야 합니다.

11. 안전·보건 및 환경관리

가. 계약상대자는 작업 시 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 등에서 정한 안전기준을 항상 숙지하고 이를 준수하여야 합니다.

나. 계약상대자는 산업안전보건법에 따른 발주기관의 절차에 협조하여야 합니다.

1) 안전보건에 관한 협의체 구성 및 운영

2) 작업장 순회점검

3) 합동안전보건점검

4) 계약상대자 및 계약상대자의 근로자가 산업안전보건법을 위반한 경우 그 위반행위를 시정하도록 하는 조치

5) 기타 산업안전보건법령 등에서 정하는 사항

다. 계약상대자는 당해 사업장의 근로자에 대하여 산업안전보건교육을 실시하여야 하며, 이 때 발주기관은 계약상대자가 요구할 경우 안전보건교육에 필요한 장소 및 자료의 제공 등 의 협조를 합니다.

라. 계약상대자는 고용노동부령이 정하는 위생시설에 관한 기준을 준수하여야 하며, 발주기관은 계약상대자가 상기사항을 준수할 수 있도록 장소를 제공하거나 발주기관의 위생시설을 계약상대자의 근로자가 이용할 수 있도록 하는 등 적절한 협조를 합니다.

마. 계약상대자는 건설기술진흥법시행령(제98조)에 규정된 대로 안전관리계획의 수립, 안전점검의 실시 등의 규정을 이행하여야 합니다.

바. 발주기관은 “산업안전보건법 제73조(건설공사의 산업재해 예방 지도), 동법 제74조 (건설재해예방전문지도기관)에 따라 착공일 이전에 재해예방전문지도기관 과 기술지도계약을 체결하여야 합니다.

사. 계약상대자는 작업인원의 통제, 보안, 위생 및 안전사고에 대하여 안전대책을 수립·시행하고, 사고발생 시 에는 필요한 조치를 취해야 하며, 이의 미흡 또는 잘못으로 인한 인적, 물적 피해손실에 대한 처리와 보상일체를 책임져야 하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리하여야 합니다.

아. 공사감독은 공사의 안전한 수행을 위해 정기 또는 수시로 계약상대자의 안전에 관한 제반 관리상태를 점검·진단하며, 안전관리에 중대한 결함이나 잘못된 사항이 있는 경우 이에 대한 시정 및 해당공사의 일시중단을 요구할 수 있으며, 이 때 계약상대자는 즉시 해당공사를 중지 또는 시정조치 하여야 합니다.

자. 계약상대자는 본 공사의 수행으로 인하여 군포도시공사 직원, 통행인, 각종 시설물에 피해를 주지 않도록 필요한 조치를 하여야 하며, 이들에게 손해를 가하였을 경우에는 이를 즉시 원상복구하거나 보상을 하여야 합니다.

차. 계약상대자는 화재예방을 위하여 소화기 비치, 감시자 배치 등 충분한 안전조치를 취하고 작업에 임하도록 하여야 합니다.

카. 계약상대자는 공사 시공 시 환경관리 및 분진 비산 방지 대책을 종합적으로 수립, 시행하여 역사 내 대기질 환경이 저하되지 않도록 최대한 노력을 하여야 합니다.

타. 계약상대자는 안전관리비를 고용노동부고시 "건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준”에 적합하게 안전관리 및 안전관리비를 사용하여야 합니다.

파. 계약상대자는 위 고시에 의거 월별 안전관리비 사용계획서를 착공 시 제출하여야 하며 월별 사용계획서는 매월 초 전월의 사용 내역서를 증빙서류와 함께 제출하여야 합니다.

하. 기타 자세한 사항은 안전관리 시방서 및 환경관리 시방서를 적용합니다.

12. 안전사고 및 재해방지 대책

가. 계약상대자는 착공 전 안전관리 책임자를 선임하고 안전관리 계획서 및 그 명단을 제출하여야 합니다.

나.	계약상대자는 공사 시공 중 발생하기 쉬운 안전사고 및 화재예방 관리에 유의하여야 하며, 현장대리인은 본 공사 안전관리수칙 및 소방기본법의 제반 이행사항을 종사자에게 교육시켜야 합니다. 또한 공사종료(일일)시 화기단속 상황을 반드시 확인하여야 합니다.

다. 비상연락망 계획을 수립하고 사고 발생시에 신속 가동하여 유사시를 대비해야 합니다.

라.	계약상대자는 시공 중 부주의 및 시공불량으로 업무 운영 등에 지장을 초래하였을 경우, 이로 인한 제반손실에 대하여 변상 조치하여야 합니다.

마.	본 공사 과정에서 발생하는 사고에 대하여 행정적, 기술적 제반비용과 후속처리는 사고 발생에 대한 책임당사자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리해야 합니다.

13. 공사장 관리

공사 중이거나 공사가 완료될 때에는 항상 주위를 깨끗이 정리하고 오물은 발생 즉시 장외로 반출하여야 합니다.

14. 제반사고 및 쟁의 발생시

가.	본 공사의 시행에 따른 제반사고(특허소송, 실용신안, 저작권침해에 따른 분쟁, 쟁의발생 등) 발생 시에는 책임당사자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한 경우에는 발주부서와 계약상대자가 협의하여 처리하여야 합니다.

15. 폐기물 관리

가. 공사 시행중 발생되는 폐기물은 감독관이 제시한 폐기물 발생조서의 내용에 따라 처리해야하며, 현장 반출시 감독관의 허락을 득해야 합니다.

나. 폐기물는 조속히 반출하여 타 공사진행에 지장이 없도록 하여합니다.

16. 공사일보 및 공정사진

가. 현장일지 및 공사의 진행, 자재사용 내역 등을 기재한 공사일보를 감독관에게 제출하여야 합니다.

나. 계약상대자는 본 공사의 주요 공정마다 칼라사진을 촬영하여 규정 양식에 의거 준공시 제출하여야 합니다.

17. 하자보수 사항

본 공사의 하자보수 보증기간은 준공검사 완료일로부터 2년간으로 하며, 하자보수보증금율은 준공정산금액의 3%로 합니다. 계약상대자는 시공한 조경에 대한 전반적인 성능보장의 책임이 있으며, 하자보증 기간 중에 하자발생으로 타 시설물에 피해 및 지장을 초래하였을 경우는 계약상대자 부담으로 원상복구 해야 합니다.

18. 사용전검사의 시행

본 공사에 관련된 기관과 업무협의 필요시(전기사용 신청 등), 서류 등 공사와 관련된 제반 절차를 이행하여야 합니다.

19. 제출도서

가. 예정공정표 : 착공시 제출

나. 준공도서 일체 : 준공시 제출

다. 공정사진첩 : 준공시 제출

라. 기타 필요하다고 인정되는 성과물

20. 보험료 및 산업안전보건관리비

가. 『지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 – 행정안전부 예규』에 의거 예정가격 작성 시 계상된 국민건강보험료 및 국민연금보험료, 노인장기요양보험료는 입찰금액 산정 시 조정 없이 반영하여야 하며, 납입확인서를 최종 확인하고 사후 정산하여야 합니다.

나. 본 공사 안전사고 예방 관련 산업안전보건관리비 적정 확보를 위해 입찰공고에 기재된 산업안전보건관리비 금액을 계약내역서에도 조정 없이 반영하여야 하며, 준공 시 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시) 안전관리비의 항목별 사용 불가내역 등에 대한 확인 후 정산 처리하며, 미사용 금액에 대하여 정산하여야 합니다.

라. 재해예방 전문기관과 기술지도 업무에 관하여 산업안전보건법(건설공사의 산업재해 예방 지도), 동법 시행령(건설재해예방기술지도기관의 지도 기준), 동법 시행규칙(건설재해예방기술지도기관의 지정신청 등), 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시) 등의 규정에 의거 전기공사 1억 이상시 기술지도를 시행하여야 하며, 사업장 내 재해 예방을 위하여 관련 사항을 숙지하고 이를 준수하여야 합니다.

21. 공사근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제 실무요령

가. 계약상대자는 본 공사 계약 및 착공 시「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규)」- 공사 및 용역근로자 근로조건 보호지침 대상 계약에서 노무비 구분관리 및 지급확인을 이행하여야 합니다.

나. 월별 노무비청구내역 제출 및 지급

1) 계약상대자는 발주기관과 협의하여 정한 노무비 지급기일 7일 전(토,일,공휴일 제외)에 매월 모든 근로자(직접노무비 대상에 한하며, 하도급 근로자 포함)의 노무비 청구내역(근로자 개인별 성명, 임금 및 연락처 등) 및 월별 근로자 개인 실근무 내역(하수급인 고용근로자 포함)을 공사감독부서에 제출합니다.

2) 계약상대자는 노무비를 지급받은 날로부터 5일 이내에 근로자 전용계좌로 노무비를 지급합니다.(기간 계산 시 토․공휴일 제외)

다. 노무비 지급내역 확인

1) 계약상대자는 노무비지급청구 시 전월의 노무비 지급 증빙서류를 발주부서에 제출하여야 합니다.

22. 근로기준법 등 이행에 관련 사항 안내

가. 근로기준법에 의거 1주 동안의 소정근로일에 개근하고, 4주를 평균(4주 미만인 경우에는 그 기간)으로 하여 1주 동안 15시간 이상 일을 한 건설 일용근로자는 1주일에 평균 1회 이상의 유급 휴일을 받을 수 있습니다(근로기준법 제 55조, 제18조 제3항 및 근로기준법 시행령 제30조 제1항)

나. 사용자는 근로자에게 대체 공휴일을 유급으로 보장해야 합니다(근로기준법 및 근로기준법 시행령)

- 관공서의 공휴일에 관한 규정 제2조 각호에 따른 공휴일

- 관공서의 공휴일에 관한 규정 제3조에 따른 대체 공휴일을 유급 보장

다. 근로기준법에 의거 군포시 공사계약 특수조건(하도급제한), (계약상대자의 책임) - 적정임금(시중노임단가 이상) 보장

23. 공사지연에 따른 배상금율

가. 총 계약금액의 1000분의 0.5×지연일수 만큼 배상금이 부과됩니다.

24. 착공 전 현장 실사

가. 계약대상자는 착공 전 현장 실사를 통해 설계서 및 시방서의 관련된 공사 내용을 검토 해야 하며 협의가 필요한 부분은 착공 전 발주기관과 충분한 협의를 나누어야 합니다. 공사 착공 후 발주기관과 협의되지 않은 내용으로 발생한 모든 피해의 책임은 계약 대상자에게 있습니다.

25. 준공 후 품질관리

가. 계약대상자는 준공 후 수행한 공사 관련 법적 기준을 통과 해야하며 이와 관련된 수정 공사 요청 사항에 관해서는 계약대상자의 책임으로 이행하여야 합니다.

Ⅱ.  안  전  관  리  시  방  서

목    차

1. 목 적	20

2. 적용범위	20

3. 일반사항	20

4. 준수의무	21

5. 작업원의 자세	22

6. 현장책임자의 조치	23

7 작업 전의 교육	24

8. 복장 착용 및 안전장구의 사용	24

9. 사용 공기구의 점검 및 보수	25

10. 안전사고의 근본원인	26

11. 작업원의 불안전 요소	26

12 기계적 혹은 신체적 불안전 상태	27

13. 안전사고 보고 및 조사	27

14. 안전사고시 응급조치	27

15. 안전교육	27

16. 화재예방	28

17. 자재 적재․운반 및 창고관리	29

18. 공사용 임시 전기설비	30

19. 산업안전보건법 제64조(도급에 따른 산업재해 예방조치) 관련	30

20. 공사용 자재 반입 및 폐기물 반출	31

21. 산업재해발생	31

22. 재해예방 기술지도	31

23. 여름철 폭염 피해 예방대책	31

1. 목 적

본 수칙은 현장 작업원이 직무를 수행하는데 있어서 위해요인을 사전에 제거하고 안전사고 방지를 위하여 준수하여야 할 사항을 정합니다.

2. 적용범위

현장 책임자 및 안전관리 종사자 또는 작업책임자는 작업원이나 공종의 안전에 대하여 보호책임이 있으므로 작업원을 보호하기 위하여 충분한 보호 예방조치를 하여야 합니다.

3. 일반사항

가. 자기 자신이 안전에 대한 책임은 작업원 각자에 있는 것이므로 이 수칙의 지시사항 준수는 물론 이 수칙에 명기되지 않는 사항이라도 특별한 경우에는 작업 착수 전에 반드시 작업책임자에 문의하여 명확한 지시를 받아야 합니다.

나. 지휘 계통을 확립하여야 하며, 작업지시를 준수함은 물론 독단적 행동을 절대로 금합니다.

다. 작업 책임자는 작업원의 기술이나 숙련도에 대하여 평상시 교육훈련을 하고 우수한 작업원이 되도록 지도 감독하여야 합니다.

라. 작업 전에는 반드시 작업 안전교육을 실시하고 안전에 대한 사전 조치를 취해야 합니다.

마. 작업 전의 회합

작업책임자는 작업을 하기 전에 그 절차 주의사항을 설명하고 특히 다음 사항을 이해시켜야 합니다.

1) 작업의 목적과 범위

2) 각 작업원의 담당 직무

3) 작업지시서의 검토 및 작업 시행순서와 방법

4) 작업의 위험성 및 문제발생시 이에 대한 조치 요령

바. 정신자세

1) 안전제일, 안전수칙 준수를 생활화합니다.

2) 모든 작업은 서두르지 말고 작업내용과 상황을 판단하여 순서에 입각하여 진행하여야 합니다.

3) 작업 중에는 음주, 흡연, 장난이나 농담을 하지 말아야 합니다.(일일 음주측정 의무화)

4) 무단으로 작업장을 다니지 말고 작업 중 상호연락은 확실하게 해야 합니다.

5) 높은 곳에서 작업시는 항상 발조심을 하여야 하며, 자재를 함부로 떨어뜨리거나 던지지 말아야 합니다.

6) 모든 작업원은 안전관리에 대한 자기의 의무를 다해야 하며, 위해개소 발견 시는 즉시 보고 하여야 합니다.

7) 작업에 모험은 금물이므로 모든 작업은 확실 명료하게 하여야 합니다.

사. 계획과 준비

1) 계획과 준비를 충분히 하고 작업의 범위, 규모를 알고 대책을 세워야 합니다.

2) 작업 분담을 하여 책임 소재를 명확히 해야 합니다.

3) 작업에 필요한 기능을 가진자로서 작업량에 맞는 인원수를 편성해야 합니다.

4) 어려운 작업은 항상 시간적 여유를 가지고 해야 합니다.

5) 작업계획은 가장 안전한 방법을 채택해야 합니다.

6) 모든 일은 관련부서와 사전 협조를 얻은 후 시행해야 합니다.

7) 현장책임자는 감독관에게 안전관리 실태를 보고하여야 합니다.

아. 안전관리 종사자는 당해 공사의 다음 사항을 특별히 점검하여야 합니다.

1) 작업전 반드시 단전유무 및 접지 확인

2) 가설물 설치에 대한 안전성 확인

3) 작업 중단 또는 종료 후의 상태

5) 작업종사자의 안전화, 안전모, 안전장갑등 보호장구의 착용여부

4. 준수의무

가. 작업원은 안전수칙을 충분히 이해하고 준수해야 하며 수칙에 기록되어 있지 않거나 불분명한 사항은 작업 착수 전에 작업책임자에게 문의하여 완전히 이해한 후 작업에 임하여야 합니다.

나. 안전사고 발생 원인이 본인의 수칙 불이행, 근무태만, 중대과실 혹은 현장책임자의 불충분한 직무수행일 경우 이에 대한 조치는 산업안전보건관리규정에 의거 처리합니다.

다.	본 공사에 반영된 산업안전보건관리비는 "건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준”에 의거하여 적합하게 사용하여야 하며, 목적 외 사용된 부분과 미 사용분이 있을 경우 정산처리 합니다.

라. 계약상대자는 안전관리비 사용계획서를 착공 시 제출하여야 하며, 증빙서류(사용명세서, 전자세금계산서, 사진 등)를 첨부한 사용내역서를 월별로 작성, 비치하여 공사감독의 요구 시 제출하여야 합니다.

마. 계약상대자는 산업재해 통합관리제도에 따른 관련 서류를 제출하여야 합니다.

1) 산재보상보험 가입증명서(착공 전)

2) 각 종 안전작업허가서(착공 시)

3) 현장 안전점검표(착공 시)

4) 보호구지급대장(착공 시)

5) 작언자안전각서(착공 시)

6) 공사감독일지(착공 시)

7) 공사작업일지(착공 시)

바. 계약상대자는 위험공정(제초, 예초) 작업 전 해당 개소의 기존 녹지물에 대해 관련분야 협의 확인 절차를 반드시 이행후 작업하여야 합니다.

5. 작업원의 자세

가. 작업원은 상사, 동료에 대한 예의를 지켜야 하며 안전작업을 위하여 화합함은 물론 명령계통을 확립, 작업지시에 순종하고 독단적인 행동을 절대 금합니다.

나. 작업원은 작업의 신속처리 등을 이유로 안전조치 및 안전장구의 사용을 생략하여서는 안 됩니다.

다. 지시 이외의 작업을 하거나 독단으로 기기를 조작하여서는 안 되며, 작업 중에 현장 이탈 사유가 발생된 때는 현장책임자에게 보고한 후 지시에 따릅니다.

라. 작업원은 작업 전 또는 작업 중에 음주, 언쟁, 농담 등을 하지 말아야 합니다.

마. 작업에 앞서 위험여부를 미리 검토하여야 하며 안전작업상 의심이 생기면 현장책임자에게 문의, 지시를 받아야 합니다.

바. 현장책임자는 작업원의 심리, 신체적 상태를 관찰해야 하며, 작업원의 거동을 주시하여 안전을 염두에 두지 않은 조급한 행동은 경고, 제지하여야 합니다.

사. 2인 이상 작업할 때는 본인뿐 아니라 동료의 작업내용도 알고 있어야 하며, 항상 주의하여 자신은 물론 동료에 대한 안전을 확보할 수 있게 행동하여야 합니다.

아. 작업원은 결정된 지시에 대하여 불필요한 논의나 비판적인 언동, 비협력 또는 반항적 언동을 하지 말아야 합니다.

자. 단독작업의 경우 기술적으로나 숙련도로 보아 이를 감당키 어려울 때는 임의 조치를 금지하고 현장책임자의 지시를 받도록 하여야 합니다.

차. 안전에 대해 조치가 되어 있더라도 작업장소가 위험을 갖고 있거나, 작업원에게 위험이 예상될 때는 보고하여 이를 제거한 후 작업에 착수해야 합니다.

카. 작업 중 우월성을 과시하는 무리한 일, 모험적 행위는 금지해야 하고 표준 또는 규정된 작업방법이나 절차를 생략하거나 변경하여 시공하지 말아야 합니다.

차. 작업원은 그 작업이 정신적․육체적으로 자기에게 적합하지 않다고 생각할 때에는 그 뜻을 현장책임자에게 보고한 후 지시에 따릅니다.

파. 감전사고 원인은 다음과 같으므로 작업원은 전기 안전수칙에 준하여 작업해야 합니다.

1) 충전부에 직접 접촉될 경우나 안전거리 이내로 접근하였을 때

2) 전기, 기계기구나 공구 등의 절연열화, 손상, 파손 등에 의한 누전

3) 고압케이블의 잔류전하나, 송배전선의 정전유도전압 등에 의할 경우

4) 전기기계, 공구 등의 외함과 권선간 정전용량에 의한 분압전압에 의할 경우

5) 오 조작 운전 등으로 인한 역 송전 등

6. 현장책임자의 조치

가. 현장책임자는 사고방지를 위하여 반드시 현장책임자의 책임 하에 작업을 시행토록 하여야 합니다.

나. 작업자는 작업에 내포된 위험성을 이해하고, 안전한 방법으로 작업할 수 있도록 해야 합니다.

다. 현장책임자는 지휘 하에 있는 작업원에 대해 안전 작업수칙을 준수토록 하여야 하며, 작업에 있어 위험성에 관한 주의를 주고 때때로 경고하여 감시를 철저히 해야 합니다.

라. 현장책임자는 사고발생 가능성을 제거하기 위해 작업원의 상태 및 공구, 재료, 안전장구, 자연조건 등이 안전작업에 적합한가를 검토하고 필요한 조치를 해야 합니다.

마. 현장책임자는 위험이 예상되는 장소는 감시원을 배치하는 등 필요한 조치를 해야 합니다.

바. 현장책임자는 작업원 중 그 작업이 정신적, 육체적으로 부적당하다고 인정될 경우 작업을 금지시켜야 합니다.

사. 공사장 안전관리 향상을 위하여 공사 착공시부터 준공시까지 발주부서와 소통방(SNS 등 활용)을 구성하여 운영하여야 합니다.

1) 현장대리인의 역할

- 일일작업계획의 작성, 협의(승인요청) 및 위험요인의 조치결과 공유 등

- 작업 전 시행하는 적합성검사(음주측정 등), 안전교육, 일일 크로스점검등의 공유

- 주요 작업 사항(고소개소, 중요공정 등) 이상유무 및 정리정돈 상태 공유

2) 소통방의 구성

- 건설사업관리기술인(감리) 배치 공사장의 경우 해당자

- 현장대리인 및 주요 작업자

- 공사감독(공사관리관) 등 발주부서 관계자

아. 작업 시작 전 안전교육시 근로자의 건강상태를 확인하고, 작업 중 근로자가 건강상태를 이유로 작업제외 요청할 수 있는 권리에 대하여 사전 고지하도록 합니다. 감독 및 도급인(시공사)은 건강상태 확인 및 근로자가 작업 중 건강상 이유로 작업 제외 요청 시 작업에 투입을 금지(작업제외)하여야 합니다.

자. 당일 작업전 현장대리인은 공사감독(감리), 관련 주요작업자 등과 함께 작업구간의 도면과 현장의 일치여부를 사전확인하여야 합니다.

7. 작업 전의 교육

가. 현장책임자는 작업을 시작하기 전에 작업원을 집합시켜 반드시 작업의 절차와 주의사항 등에 관하여 설명하여야 하며 특히 다음 사항을 완전히 이해시켜야 합니다.

1) 작업 목적과 방법, 범위 및 각 작업원의 담당 직무

2) 작업범위의 전력계통과 인접된 전력계통 숙지

3) 작업용구, 공구 및 재료 등의 점검 정비

4) 유해, 위험개소의 확인 및 방호조치

5) 안전장구의 사용방법

6) 작업완료 시의 조치 및 확인

7) 작업전 일일 음주측정 및 기록 확인

8. 복장 착용 및 안전장구의 사용

가. 작업원은 작업에 적합한 복장(일반시방서 9.작업자의 복장 및 장구)을 착용하고 작업화 끈은 작업화 안에 넣어야 합니다.

나. 작업원은 작업 상 필요한 안전장구를 반드시 사용하여야 하며  현장책임자는 작업원이 안전장구를 착용하고 작업하도록 지도, 감독하여야 합니다.

다. 작업원은 안전장구의 위치, 사용법, 성능 등을 숙지하고 그 사용범위를 벗어나 사용하지 않도록 하여야 합니다.

라. 안전장구는 정기점검 및 시험을 실시, 합격한 장구만을 사용하여야 하며, 또한 사용 전에 반드시 일상점검을 실시하여 불량 장구는 사용하지 말아야 합니다.

1) 안전모

가) 작업원은 작업상 필요한 보호조치로써 안전모를 착용하여야 하며 어떠한 조건하에서도 안전모에 구멍을 뚫어서는 안 됩니다.

나) 머리에 위험이 존재하는 좁은 장소에 있어 안전모의 착용이 불가능할 때는 머리 위에 보호장치를 가설하여야 합니다.

다) 안전모를 착용하여야 할 작업조건에서 작업에 임할 때나 작업장에 출입할 때도 항상 착용토록 습관화하여야 합니다.

라) 작업 중에는 안전모가 이탈되지 않도록 턱 끈을 조여야 합니다.

2) 안전대

가) 작업원은 고소작업 시(비계, 2M 이상의 사다리 작업등)는 반드시 안전대를 착용하고 안전고리를 체결하여야 합니다.

나) 안전대는 사용 전 검사하여 강도를 약화시킬 수 있는 상처나 바느질한 부분이 훼손 되었을 때는 사용치 말고 수리토록 해야 합니다.

마. 특수 안전장치가 필요할 때는 조치를 받은 후 작업에 임하여야 합니다.

바. 작업원은 다음과 같은 작업을 할 경우 이에 적합한 보안경, 착색안경, 측면이 차폐된 안경, 얼굴차폐물 등을 사용하여 눈을 보호하여야 합니다.

1) 상부를 올려 보면서 조작 또는 작업을 하는 경우 및 기타 필요한 경우

사. 시민이동 장소에서 작업 시 안전펜스나 안전띠를 설치하여 시민의 이동을 통제하여야 하며, 천장 내 작업 시 천장판 낙하에 의한 시민부상이 없도록 주의하고 협소한 장소는 주위를 정리하여 위험이나 사고 요소를 제거하여야 합니다.

9. 사용 공기구의 점검 및 보수

가. 작업원은 사용 중인 공기구의 불완전 상태를 발견한 때에는 즉시 사용을 중지하고 상사에게 보고하여야 합니다.

나. 현장책임자는 공기구가 관리소홀로 인해 안전사고가 발생되지 않도록 주의하여야 하며 품목별로 분류하여 정기 및 수시로 점검, 정비토록 하여야 합니다.

다. 공기구는 철저하게 정돈, 보수해야 하며 불량품은 불용 조치를 취하여야 합니다.

라. 공기구는 작업에 적합한 것으로 준비해야 하며 다음에 유의하여 취급하여야 합니다.

1) 줄, 칼과 같은 공기구는 손잡이가 있고 날이 서있는 것만을 사용해야 합니다.

2) 공구나 기재는 떨어지지 않도록 보호조치가 되어 있지 않는 한 높은 곳에 방치해서는 안 됩니다.

3) 금속성 측정용 자는 충전된 전선로나 기기 부근에서 사용해서는 안 됩니다.

4) 압축공기는 먼지를 털 목적으로 사람에 대하여 사용하여서는 안 됩니다.

5) 이동용 전동공구는 반드시 현장 접지를 함과 동시 전원코드에 접지 전용선을 부착, 분전함의 접지단자에 접속해야 합니다.

6) 고저차가 있는 경우 공구, 자재를 작업원에게 안전하게 전달하기 위해 공구 주머니나 심부름 바를 이용, 전달해야 하며 던져서 주고 받아서는 안 됩니다.

마. 이동식 사다리 작업 시 다음 사항에 유의하여야 합니다.

1) 보통사다리(일자형 사다리), 신축형 사다리, 일자형으로 펼쳐지는 발붙임 겸용 사다리(A형, 일자형으로 펴서 사용하는 경우)는 오르내리는 이동통로로만 사용하여야 합니다.

2) 모든 사다리 작업시 안전모를 착용하여야 합니다.

3) 발붙임 사다리(A형, 조경용) 작업 시는 다음 사항에 유의하여야 합니다.

가) 평탄하고 견고한 미끄럼이 없는 바닥에 설치하여 경작업(손 또는 팔을 가볍게 사용하는 작업으로서 전구교체 작업, 전기통신 작업 등), 고소작업대·비계 등 설치가 어려운 협소한 장소에서 사용합니다.

나) 사다리 작업높이(발을 딛는 디딤대의 높이)가 1.2m 이상 ~ 2m 미만인 경우

- 2인 1조 작업, 최상부 발판에서는 작업금지

다) 사다리 작업높이가 2m 이상 ~ 3.5m 이하인 경우

- 2인 1조 작업, 안전대 착용, 최상부 및 그 하단의 디딤대에서 작업금지

라) 사다리 최대길이가 3.5m 초과한 경우

- 작업발판으로 사용금지(비계 사용)

10. 안전사고의 근본원인

안전사고의 근본적인 원인은 다음과 같으므로 작업 시 이에 유의하여야 합니다.

가. 작업원이 자기가 담당해야 할 일을 잘 이해하지 못한 경우

나. 본인이 할 일을 이해는 했지만 시간을 단축시키기 위하여 조급히 서둘렀거나, 정규 시공방법을 어겼거나, 경솔 및 부주의 등으로 인한 경우

다. 본인이 할 일을 이해하고, 사고를 방지하려고 노력은 했으나 순간적인 착오, 망각, 부주의로 인한 경우

라. 작업의 성질, 순서 및 방법 등에 대한 검토가 부족한 경우

마. 임시조치 또는 시공불량에 의하여 위험요소가 내포된 경우

바. 안전장구 미착용 및 장비의 사용이 미숙한 경우

사. 적정규격의 자재를 사용하지 않은 경우

11. 작업원의 불안전 요소

공사 시 계약상대자나 현장책임자는 다음 사항을 확인, 검토 후 시정시켜야 합니다.

가. 작업원의 부적격 요인

1) 미숙련, 부주의, 오판, 이해부족, 신병, 신체적 부적격 및 심리적 불안정 상태

나. 안전 위반행위

1) 안전장구 미사용, 안전시설 미설치 및 지시를 무시 혹은 위반, 불안전한 자세

2) 부주의, 저촉행위, 시간단축, 초조, 불안 또는 독단에 의한 비정상적 작업방법

3) 당황, 경거망동, 자신감 상실로 인한 행위 또는 부실행위

다. 안전 장애요인

1) 완고, 과격, 인내부족, 조급, 자기 의견만이 옳다고 고집하는 경우

2) 단시일 내 교정 불가능한 유전적 특성

12. 기계적 혹은 신체적 불안전 상태

계약상대자나 현장책임자는 다음 사항을 작업 착수 전에 확인하고 시정시켜야 하며 작업원에게 주지시켜야 합니다.

가. 기기의 결함 유무

나. 작업상 불안전 상태

다. 부적당한 작업 상태: 작업환경(작업장 조도(최소 75lx, 일반 150lx), 습도 등) 적합여부 등

13. 안전사고 보고 및 조사

가. 안전사고가 발생하였을 때에는 즉시 필요한 응급조치를 취함과 동시에 발주부서 및 현장책임자에게 보고하여야 합니다.

나. 특히, 공중사고 시 현장책임자는 사고에 관련된 사항을 조사하고 가능한 사고당시 상태를 유지, 조사에 완전하고 정확을 기할 수 있도록 해야 합니다. 또한, 사고의 책임소재에 관하여 언쟁, 난폭한 행위를 하여서는 안 되며, 무책임한 언동을 삼가야 하고 사회의 물의를 일으키지 않는 범위 내에서 신속 처리함에 유의하여야 합니다.

14. 안전사고시 응급조치

가. 안전사고로 인해 부상자가 발생했을 때 신속히 응급처치를 하고 필요시는 후송하여 의사의 치료를 받도록 해야 하며 또한 작업원은 응급처치 요령을 숙지하고 있어야 합니다.

15. 안전교육

가. 안전 및 작업능률을 향상시키기 위하여 근로자에 대한 산업안전보건법 시행규칙 에 의거하여 산업안전교육을 실시하여야 합니다.

나. 안전교육의 범위는 현장위주로 하되 다음에 의하도록 합니다.

1) 안전작업 방법에 대한 상호연구와 훈련

2) 안전작업 수칙의 교육

3) 안전사고의 원인에 대한 토의와 대책결정, 지시, 불안전 상태의 연구, 검토

4) 공사의 기준, 규정, 요령, 기기조작 및 사용방법 등

5) 기타 응급처치요령 및 안전에 관한 사항

6) 공사장 일일안전교육

시공사	➠	감독부서	➠	시공사
․일일작업계획서 승인요청 (위험요인 및 위험요인에 대한 안전대책 포함 작성)		․일일작업계획서 검토 승인		․일일 안전교육 시행 (서명날인)

- 교육대상: 시공사, 작업자(일용직 포함) 전원

- 교육내용

‧ 작업사항: 금일 작업사항 공유

‧ 교육내용: 금일 안전교육 필요사항(안전수칙, 보건 관련) 교육

휴대전화 사용지침 관련 교육

화기 작업이 있는 경우 반드시 화재예방 특별교육(소화기 사용법 등)

‧ 건강상태 체크(작업제외 요청) 및 안전미란다 공지

‧ 위험요인 도출 및 안전대책(조치방법) 실행 사항 등

다. 작업 시작 전 안전교육시 근로자의 건강상태를 확인하고, 작업 중 근로자가 건강상태를 이유로 작업제외를 요청을 할 수 있는 권리에 대하여 사전 고지하도록 합니다. 감독 및 도급인(시공사)은 건강상태 확인 및 근로자가 작업 중 건강상 이유로 작업 제외 요청 시 작업에 투입을 금지(작업제외)하여야 합니다.

16. 화재예방

가. 모든 시설물 내에서는 금연표지가 없더라도 담배를 피워서는 안 됩니다.

나. 공사장에는 소화기를 비치하여야 하며, 누구나 익숙하게 사용할 줄 알아야 합니다.

1) 작업원은 현장 내에 있는 소화기의 배치와 취급요령 등을 잘 알아두어야 합니다.

2) 소화기는 항시 사용할 수 있도록 정비해 두어야 하며 정기적인 점검을 해야 합니다.

3) 작업원은 화재종류별 연소특성과 그에 따른 소화방법을 알고 있어야 합니다.

다. 작업장내의 가연성 물질(휘발유, 석유, 중유 등이 묻은 헝겊 등)은 화재를 발생시키는 요소가 되므로 가능한 한 작업장 내에 반입을 금합니다.

라. 작업에 사용되는 가연성 물질은 금속용기 내에 넣어 지정장소에 보관하여야 합니다.

마. 연소성, 휘발유, 석유 등은 어떠한 경우에도 지하철 시설 내의 배기구에 버려서는 안 됩니다.

바. 용접, 가스절단 등 불꽃발생을 수반하는 주요 화기작업이 공정에 포함된 공사는 반드시 화기작업 안전체계(신호수, 불티 방지포 사용, 소화기 비치)를 준수하여야 합니다.

사. 화기작업 전 공사 현장현로자는 소화기 사용방법 등에 대한 화재예방 특별교육을 시행하고 안전교육일지에 기록합니다.

자. 화기 작업 시 공사장 내 별도 지정된 작업공간을 확보하여 작업하여야 하며, 구획을 정하기 어려운 개소는 감독자가 지정하는 장소에서 행하여야 합니다.

17. 자재 적재·운반 및 창고관리

가. 자재적재 및 창고는 정리 정돈과 청소로 환경을 깨끗이 하여야 합니다.

나. 물건을 쌓을 때는 가능한 높이 쌓지 말고, 높이 올려 쌓은 물건은 무너질 염려가 없도록 하고, 쌓아놓은 물건 위에 다른 물건을 던져 쌓지 않도록 해야 합니다.

다. 끝이 뾰족하거나 날카로운 물건은 통행인이 다치지 않도록 보관하여야 합니다.

라. 가늘고 긴 물건은 세우거나 기대놓지 말고 눕혀 놓아야 합니다.

마. 적재된 자재로 인하여 통행인에게 불편을 초래해서는 안 됩니다.

바. 운반 시 자기역량 이상의 중량물을 취급해서는 안 됩니다.

사. 운반물의 중량이 혼자 힘으로 과중할 때는 타인의 도움을 받도록 해야 합니다.

아. 거칠거나 무거운 물건을 취급할 때에는 장갑을 착용해야 합니다.

자. 시야를 가릴 정도로 큰 짐 운반 시에는 지휘자를 배치, 행동을 돌보아 주어야 합니다.

차. 사람의 힘으로는 부적당한 경우에는 물건취급 및 운반용 장비를 사용해야 합니다.

카. 파이프 등 긴 물건을 운반할 경우에는 2인 이상 공동으로 운반하여야 하며 인명피해에 주의해야 합니다.

타. 여러 사람이 한 중량물을 운반할 경우에는 힘이 두드러지게 차이가 있는 사람은 가담시키지 않도록 하고 지정된 책임자의 신호에 의하여 행동하여야 합니다.

파. 무게중심이 높은 곳에 있는 중량물은 적정한 기계 등을 이용, 안전한 방법에 의하여야 합니다.

18. 공사용 임시 전기설비

가. 작업 중 타인의 접촉 또는 접촉우려가 있는 배선은 절연피복이 있는 것 또는 이동전선을 사용하여야 합니다.

나. 임시분전반은 잠금장치를 하고 관리책임자를 임명하여야 합니다.

다. 개폐기는 커버가 달린 것을 사용하고 반드시 적정한 정격용량의 차단기를 사용하여야 합니다.

라. 임시 분전함의 외함 또는 내부철판은 제3종 접지를 하여야 합니다.

마. 220V를 사용하는 이동식 전기기기는 누전차단기를 사용하여야 합니다.

바. 전기선에 발걸림이 없도록 선을 지면에서 이격시키거나 가림막을 설치 하여야 합니다.

19. 산업안전보건법 제64조(도급에 따른 산업재해 예방조치) 관련

가. 계약상대자는 작업 시 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 등에서 정한 안전기준을 항상 숙지하고 이를 준수하여야 합니다..

나. 계약상대자는 발주기관이 행하는 산업안전보건법에 따른 다음 각 호의 조치에 정당한 사유가 없는 한 따라야 합니다.

1) 안전관리조직을 구성하고, 안전관리책임자 또는 안전관리자를 선임하거나 지정

2) 안전보건에 관한 협의체 구성 및 운영

3) 작업장 순회점검

4)  합동안전보건점검

5)  계약상대자 및 계약상대자의 근로자가 산업안전보건법을 위반한 경우 그 위반행위를 시정하도록 하는 조치

6) 작업에 사용하는 유해화학물질의 MSDS를 발주기관에 제출

7) 기타 산업안전보건법령 등에서 정하는 사항

- 산업안전보건법 시행규칙(도급인과 관계수급인의 통합 산업재해 관련 자료 제출)에 의거 통합 산업재해 현황 조사표를 분기별 작성 제출

8) 화재감시자의 배치

가) 사업주는 화재위험작업(용접·용단)을 하는 경우 화재감시 및 근로자 대피유도 업무만을 담당하는 화재감시자를 배치하여야 합니다.

다. 안전보건교육

계약상대자는 당해 사업장의 근로자에 대하여 산업안전보건법에서 정하는 교육을 실시하여야 합니다. 이때 발주기관은 계약상대자가 요구할 경우 안전보건교육에 필요한 장소 및 자료의 제공 등 필요한 조치를 하여야 합니다.

라. 위생시설

계약상대자는 고용노동부령이 정하는 위생시설에 관한 기준을 준수하여야 하며, 발주기관은 계약상대자가 상기 사항을 준수할 수 있도록 장소를 제공하거나발주기관의 위생시설을 계약상대자의 근로자가 이용할 수 있도록 하는 등 적절한 협조를  하여야 합니다.

20. 공사용 자재 반입 및 폐기물 반출

가. 공사용 자재와 폐기물는 반드시 제출된 폐기물 관리 계획에 따라 처리하여야 합니다.

나. 공사용 자재 반입 및 페기물 반출은 발생 당일 반입, 반출을 원칙으로 작업하여야 합니다

1) 공사자재 반입 후 당일 작업구간 이상유무를 확인하여야 하며 이상이 있을 시 즉시 안전한 장소로 이동 적재하여야 합니다.

21. 산업재해 발생

계약상대자는 산업재해 발생 시 법령에 따른 조치를 하여야 하고, 산업재해 발생 즉시 그 사실을 발주기관에서 정하는 양식에 따라 상황보고를 하여야 합니다. 또한 고용노동부에 제출한 통합 산업재해 현황 조사표 사본을 발주기관에 제출하여야 합니다.

22. 재해예방 기술지도

산업안전보건법(건설공사의 산업재해 예방 지도), 동법 시행령(기술지도계약 체결 대상 건설공사 및 체결 시기)에 의하여 공사금액 1억 원 미만의 공사는 공사시작 후 건설재해예방 전문기관의 기술지도를 받지 않습니다.

23. 여름철 폭염 피해 예방대책

가. 공사현장에서 「산업안전보건기준에 관한 규칙」(고용노동부) 및 「열사병 예방 3대 기본수칙 이행가이드」(고용노동부) 등 옥외작업 관련 법규 및 지침을 준수하여야 합니다.

1) 열사병 예방 3대 수칙 준수(휴식시간 확보, 휴게시설 설치, 수분 섭취)

Ⅲ.  환  경  관  리  시  방  서

목    차

1. 목 적	34

2. 적용범위	34

3. 법령 및 규칙의 준수	34

4. 환경관리 조직	34

5. 환경관리	34

1. 목  적

본 시방서는 공사현장의 근로자에게 쾌적한 근로여건을 보장하여 작업능률을 향상시키고 직원 및 일반인에 대해 비산 먼지, 대기오염, 소음, 진동 및 폐기물처리 등에 대한 환경오염 피해를 최소화하는데 있습니다.

2. 적용범위

본 시방서는 조경분야 공사에 적용하며 계약상대자는 공사 시공 시 관련법규에 의거 본 시방서에 명시된 바에 따라야 하며, 타 분야 시방서와 본 시방서간 상호모순이 있을 경우에는 발주기관과의 협의에 따릅니다.

3. 법령 및 규칙의 준수

계약상대자는 본 시방서의 내용이 관련법규의 내용과 상호모순이 있을 경우, 관련법규를 우선 적용하여야 합니다. 다만, 본 시방서에서 특별히 정하는 경우에는 이를 따릅니다.

4. 환경관리 조직

계약상대자는 대표이사가 환경관리 총괄책임자가 되며, 환경관리 책임자 및 환경관리 담당자(안전관리 담당자와 겸무 가능)를 지정하여 발주기관에 제출하고, 작업현장 내 환경관리에 최선을 다하여야 합니다.

5. 환경관리

가. 계약상대자는 본 공사 시공 시 아래와 같이 환경관리 및 분진 비산 방지대책을 수립, 시행하여야하고, 공사현장내의 모든 근로자는 제반 환경관리사항을 준수하여야 하며 환경관리 관계인이 실시하는 환경관리 활동에 적극 협력하여야 합니다.

나. 계약상대자는 공사현장내의 자재, 공구 등 작업장 정리정돈을 철저히 하여 민원이 발생하지 않도록 하여야 합니다.

1) 대기질

가) 계약상대자는 국민의 건강을 보호하고 공사장의 쾌적한 대기환경을 조성하기 위해 환경정책기본법 제12조(환경기준의 설정)에 의한 환경기준을 유지하도록 협조하여야 합니다.

나) 계약상대자는 공사 작업시 대기 중에 비산먼지를 발생시키는 작업을 수행하는 경우에 그 발생을 최소화하기 위한 시설을 설치하거나 필요한 조치를 하여야 합니다.

(1) 작업 중 분진이 발생하지 않도록 작업시간, 방법을 조정하여 분진 발생량을 최소화시킬 수 있도록 하며 작업 후 비산된 분진 및 먼지를 제거하여야 합니다.

(2) 작업자는 작업 중에 반드시 방진마스크 및 보호의를 착용하여야 합니다.

2) 소음･진동

가) 계약상대자는 공사를 시행함에 있어 소음･진동관리법(제21조 생활소음과 진동의 규제)을 준수하여 현장에 투입되는 장비에 의한 소음･진동의 영향을 최소화하여야 합니다.

(1) 가능한 저소음 장비를 선택하여야 합니다.

(2) 적절한 작업시간대 및 작업공정을 설정하여 작업에 임하여야 합니다.

(3) 소음･진동의 원인이 되는 장비를 사용할 때는 작업구간을 적정 배치하여 소음을 최소화하여야 합니다.

3) 폐기물

가) 계약상대자는 공사현장에서 배출되는 폐기물을 폐기물관리법에 의해 적정하게 수집, 운반, 보관, 처리하여야 합니다.

나) 계약상대자는 공사현장에서 배출되는 폐기물 중 재활용이 가능한 폐기물은  “폐기물관리법 및 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률”에 의해 처리되도록 시공 전에 충분한 처리방법을 검토하여야 합니다.

(1) 분리수거용 쓰레기 수거함을 비치하여 가연성쓰레기와 불연성 쓰레기로 구분, 반출하거나 전문처리업체에 위탁처리 하여야 합니다.

(2) 기타 사항의 경우 감독관과 협의하여 처리하여야 합니다.

Ⅳ.  공  종  별  표  준  시  방  서

목    차

제 1 장   총 칙	42

제 2 장   예 초 작 업	45

제 3 장   관 목 전 정	47

제 1 장   총 칙

1. 적용범위

1) 본 시방서는 산본IC체육공원·대야미4교 하부녹지공간 제초(전지)작업에 적용한다.

2) 각 공사에 있어서 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대해서는 각기 그 해당사항을 준용한다.

2. 정 의

본 시방서에 사용하는 용어는 다음과 같다.

1) 표준시방서 : 국토교통부 제정 조경공사 표준시방서를 칭한다.

2) 발 주 자 : 군포도시공사

3) 도 급 자 : 전문 조경업체 대표

4) 감 독 원 : 감리자 및 건축주가 임명한 현장감독자를 말한다.

5) 현장대리인 :본 공사 계약조건 및 기타 관계법규에 의거 공사업자가 지정하는 책임시공 기술자로서 수급자를 대리하여 현장에 주재하면서 공사관리 및 기술관리, 기타 공사 관련 업무를 시행하는 현장원을 말한다. "시공기사"라 함은 현장대리인 또는 그가 고용하여 시공을 담당하는 자를 말한다. 공사계약 및 설계도서에 의거공사를 책임 시공하되 감독원의 지시에 순응하여 시공하고 공사 진행 중 책임 시공할 수 없다고 감독원이 인정하는 자는 즉시 교체하여야 한다.

6) 공 정 표 :  본 공사 추진을 위해 시공순서 등을 명기한 시행 세부공정표를 말한다.

7) 별도공사 : 본 공사와 관련되는 공사의 일부로서 상기 수급자의 수급범위 밖의 공사를 칭한다.

3. 경미한 변경

현장 여건과 공사 관계로 위치 및 공법의 사소한 변경 또는 이에 수반하는 약간의 수량 증감 등 경미한 변경은 발주처의 감독관의 승인을 받아 설계 변경을 시행하며 도급 금액은 증감하지 아니할 수 있다.

4. 설 계 변 경

공사 도중 계약도면의 변경이 불가피하거나 발주자의 요청에 따라 설계변경사항이 발생할 때에는 감독원과 협의 시행하여 정한다.

6. 공정 및 시공계획서

착공 전에 공정표 및 시공 계획서를 작성하여 감독원의 승인을 받는다.

7. 시 공 도

시공 상 필요한 세부 시공도 등은 지체 없이 제작하여 감독원의 승인을 받는다.

8. 작업장 관리

공사장의 관리는 근로 기준법, 근로 안전 관리 규칙, 근로 관리 위생 규칙, 기타 근로 관계법규에 의거하여 행하고 특히 다음 사항을 하여야 한다.

1) 화재, 도난, 소음방지 위험물 및 그 위치 표시, 기타 사고방재에 대한 단속

2) 시공자재 및 시공설비의 정리 및 관리 현장 내외의 청소

제 2 장   예 초 작 업

1. 일반사항

식재지 내에 들어와 번성하고 있는 잡초류를 제거하는 작업을 원활하고 효율적으로 시행할 수 있도록 공사 전반에 걸쳐 공통으로 필요한 작업, 현장 정리 및 기타 작업 수행 시 적용한다.

2. 잡풀제거

- 수목, 관목, 울타리 등을 손상치 않도록 주의하여 균일하게 베어낸다.

- 수목, 관목, 울타리 등의 주변도 베어낸 흔적이 없도록 제거하여야 하며 엉켜져 있는

덩굴성 잡초에 대하여도 깨끗이 제거한다.

- 베어낸 풀은 매일 지정장소에 모으고 한번에 처리하는 동시에 베어낸 흔적을 깨끗이

청소한다.

3. 예초

- “예초”라 함은 식재지 내에 들어와 번성하고 있는 잡초류를 제거함을 말한다. 또

식재지에 치밀한 생육과 부드럽고 균일한 표면유지 및 잡초 방제 등을 목적으로 잔디

면을 일정한 높이로 깎아주는 것을 말한다.

- 잡초의 뿌리 및 지하경을 완전히 제거하여야 하며, 제거된 잡초는 식재지 지역 밖으로

반출·처리하여야 한다.

4. 깎기 방법

1) 예초기 등을 점검하고 잔디밭의 돌등 잡물질을 제거한다.

2) 잔디상태에 따라 깎는 높이를 조절한다.

3) 키가 큰 잔디는 한번에 깎지 말고 처음에는 높게 깎아주고 상태를 보아가면서 서서히

낮게 깎아준다.

4) 잔디깎은 높이와 횟수는 규칙적으로 하며, 수목 등에 손상이 가지 않도록 주의를 기울인다. 만약 수목에 피해 발생 시, 수목 보호 등의 조치를 통해 원상복구 하여야 한다.

5) 잔디깎기와 함께 녹지 내의 고사목도 제거하야 하며 기울어진 수목, 넘어진 수목에 대한 정비작업도 포함한다.

6) 작업순서는 일정 지역에서부터 순서를 정하여 시행하며, 순서 결정 시 발주자에게 통보하여야 한다.

7) 작업인부는 반드시 작업복 및 안전장구를 착용하여야 한다.

8) 보도와 접하여 있는 장소의 작업 시 보행자의 안전을 최우선으로 하여 작업하여야 한다.

9) 예초작업 시 잡초 등의 제거를 포함한다.

6. 현장 정리정돈

1) 현장은 쓰레기 없이 정돈이 잘 된 상태로 유지한다.

2) 현장 내의 쓰레기를 정기적으로 모아서 현장 외부로 배출한다.

3) 작업장 내의 적절한 위치에 지정 폐자재 및 쓰레기를 집결시키고 정기적으로 현장 외부로 반출하여야 한다.

제 3 장   관 목 전 정

1. 일반사항

1) 공원수목은 특히 수경상 규격형으로 할 필요가 있는 경우를 제외하고는 자연형으로 하며 아랫가지의 고사를 방지하기 위해 원칙적으로 윗부분을 강하게 아랫부분을 약하게 전정한다.

2) 전정의 종류

- 기본전정은 수형의 골격만들기를 목적으로 하는데 수종의 특성에 따라 가장 적절한 전정 방법으로 행한다.

- 가벼운 전정은 수관의 정리에 의한 고사지의 발생방지 등을 목적으로 하는데 자르기, 가지치기 등을 행한다.

2. 가지치기

1) 수관바깥으로 튀어나온 가지의 절취 및 수세를 회복하기 위해 수관을 적게하는 경우 등에 행한다. 전정은 적정한 분기점에서 긴 방향으로 가지를 기부에서 절취한다. 골격지로 되어있는 마른가지 및 오래된 가지를 자를 경우는 후계지로 되어있는 잔가지, 또는 신생지의 발생장소를 보아서 그 부분에서 선단의 큰 가지로 자른다.

3. 가지속기 존종

지나치게 과밀한 가지를 솎아내기 위하여 수관의 형태구성상 불필요한 가지 등은 기부에서 자른다.

4. 관목류의 전정

1) 다듬기: 불규칙하게 생장한 가지를 가지런하게 다듬는다.

2) 솎아내기: 통풍, 채광 등을 위하여 수관 내부를 솎아낸다.

5. 현장 정리정돈

1) 현장은 쓰레기 없이 정돈이 잘 된 상태로 유지한다.

2) 현장 내의 쓰레기를 정기적으로 모아서 현장 외부로 배출한다.

3) 작업장 내의 적절한 위치에 지정 폐자재 및 쓰레기를 집결시키고 정기적으로 현장 외부로 반출하여야 한다.

Ⅴ.  특  기  시  방  서

1. 과업개요

1) 위치: 산본ic체육공원 주변/ 대야미하부 4교 풋살장/야구연습장 주변

2) 장소: 산본IC체육공원(경기도 군포시 산본동 1057번지)

대야미4교 하부 체육시설 풋살장(군포시 대야미동 32-5외 11필지)

대야미4교 하부 체육시설 야구장(군포시 대야미동 67-1외 7필지)

소규모체육시설팀 사무실(경기도 군포시 군포로 609번안길 12)

3) 과업기간: 2025. 5. ~ 10. 31.(약 6개월간)

과업은 3회 실시하며, 1회 작업일수는 5일 이내로 한다.

가. 1회차: 2025. 5월∼6월 중

나. 2회차: 2025. 7월∼8월 중

나. 3회차: 2025. 9월∼10월 중

4) 대금지급: 각 회차별 공사완료 후 대금지급

3. 과업내용

1) 작업면적: (총 23,000㎡)

□ 산본IC체육공원(작업면적 12,500㎡)

가. 녹지공간 작업 면적 10,500㎡(족구장, 농구장, 트랙 등 제외)

나. 관목전정(다듬기) 작업 면적 2,000㎡

다. 3회(5월∼10월 중) 작업 실시

□ 대야미4교 하부 체육시설(작업면적 10,500㎡)

가. 풋살장 주변 녹지공간 예초 4,500㎡(풋살장 면적 제외)

나. 어린이 야구연습장 주변 녹지공간 예초 6,000㎡(야구연습장 면적 제외)

다. 2회(5월∼10월 중) 작업 실시

※ 현장 작업 상황에 따라 작업면적 발주자와 협의 후 변동가능

2) 과업수행조건

- 계약 체결 후 각 회차별 공정에 대해서 발주자와 일정을 협의하여야

하며, 각 회차별 작업일수는 5일 이내로 한다.

- 작업 전 도급자는 작업인부의 안전교육을 실시하여야 하며, 위생 및

안전에 필요한 개인장구(보호구)를 지급하여야 한다.

- 폭염 및 발주자의 요청이 있을 경우에는 즉시 작업을 중단하여야 한다.

- 하자담보책임기간은 검수일로부터 2년으로 한다.

3) 작업방법

○ 제초작업

- 기계(예초기)제초를 원칙으로 하여 작업을 실시한다.

- 경사면 작업으로써 안전사고에 유의하며, 제초 시 관상목 및 미관개선을

위해 식재된 수종의 훼손에 주의하여 작업을 실시한다.

- 수목 하부 칡넝쿨은 낫으로 제거한다.

- 나무 및 경계석 사이 잡풀은 낫이나 호미를 이용하여 제거한다.

○ 일일 청소마감

- 제초부산물은 갈퀴를 이용하여 긁어모아 마대에 담거나 노끈으로

묶어 이동이 편리하도록 정리한다.

- 페트병 등 쓰레기류 발견시 마대에 담아 정리한다.

- 외부 시민들에 노출된 장소이므로, 도급자는 당일 작업 종료 이전

정리정돈 및 마감청소를 필히 실시한다.

○ 제초 부산물 및 페기물(쓰레기) 처리

- 제초부산물 및 페기물은 차량으로 이동하여 폐기처리 한다.

※ 본 공사는 소규모체육시설 이용시민에게 지장이 없도록 작업을 하여야

하며, 예초(제초)작업 등 안전사고에 유의하여 공사를 추진되어야

하며, 세부적인 일정은 우리공사에서 제시하는 일정을 준수하여야 한다.

5. 입찰 참가자격

가. 「지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령」 제13조, 동법시행규칙 제14조 및 제15조에 의한 자격 요건을 갖추고, 우리 공사 제시규격 및 공사내역에 따라 공사가 가능한 업체로서 조달청 전자입찰 사용등록(이용약관에 동의)을 필한 업체이며「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제92조의 규정에 의한 입찰참가자격을 제한받지 아니한 업체이어야 합니다.

나.「건설산업기본법」제9조에 의한 전문공사업종 중 조경식재공사업【업종코드: 4993을 보유한 업체로서, 입찰공고일 전날【신규사업자(법인인 경우 법인 등기일, 개인 사업자인 경우 사업자등록일을 기준으로 한다)인 경우 입찰서 제출 안내 공고일 이후를 포함한다】부터 입찰서 제출일(낙찰자는 계약체결일, 적격심사 대상자는 적격심사서류 제출일)까지 법인등기부상 본점 소재지(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지)를 계속 경기도에 둔 업체이어야 합니다.(미 준수시 낙찰자 결정을 취소합니다.)

다. 공사가 계약기간 내에 완료되지 않을 경우 완료될 때까지 지체상금 부과뿐만 아니라, 일정 지연으로 발생하는 모든 비용을 계약자에게 부과할 수 있으므로 입찰에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

라. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제31조의5 및 같은 법 시행령 제93조제1항에 따라‘조세포탈 등을 한 자’로서 유죄판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 아니한 자는 입찰에 참여할 수 없습니다.

입찰자는 입찰 시 같은 법 시행령 제93조제1항에 해당하지 아니한다는 서약서를 제출하여야 합니다. 다만, 나라장터 시스템을 이용하여 전자입찰 하는 경우 전자입찰서에 서약서의 내용을 포함하고 있으므로 전자입찰서 제출로 서약서 제출을 갈음합니다.

마. 입찰 또는 계약에 관한 서류를 위조·변조하거나 부정하게 행사한 자 또는 거짓 서류를 제출한 자, 고의로 무효의 입찰을 한 자에 해당된다고 판단될 경우에는「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제92조의 규정에 따라 부정당업자로 제재할 수 있습니다.

6. 현장설명회

별도의 현장설명회는 개최하지 않지만, 입찰참가업체는 필히 현장을 방문하여  현장실사 및 작업상황을 면밀히 점검한 후 작업여건, 작업범위, 인원 투입계획, 작업상황 파악 등 본 공사를 수행함에 있어 제반사항을 충분히 공사비에 반영하여야 한다.

붙 임  1. 산본IC 체육공원 조경구역 사진 1부.

2. 대야미하부 4교 풋살장/야구 연습장 주변 조경구역 사진 1부.

<붙임1>

1. 산본IC 체육공원 조경구역 사진

산본IC체육공원(작업면적 12,500㎡)

<붙임2>

2. 대야미4교 하부 체육시설 조경구역 사진

가. 대야미 풋살장(작업면적 4,500㎡)

나. 대야미 어린이 야구 연습장(작업면적 6,000㎡)