2026년 군포환경관리소 자가측정 용역 설명서

	군 포 도 시 공 사

□ 용 역 명: 2026년 군포환경관리소 자가측정

□ 기    간: 2026년 계약체결시 ～ 2026년 12월 31일

1. 군포환경관리소 자가측정 위탁업무(이하 “자가측정”)를 수행함에 있어 군포도시공사

(이하 “발주자□)와 자가측정 대행업체(이하□계약자□)는 계약 내용을 다음과 같이

정하여 자가측정을 원칙에 따라 이행한다.

2. 본 과업지시서는 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」(이하 “통합법”) 제6조에 의거하여 통합허가 받은 시설인 군포환경관리소(200톤/일 × 1기)에서 배출되는 오염물질에 대한 자가측정 업무를 대행함에 있어 업무수행 중 문제점을 사전에 방지하여 소각장 운영을 원활하게 하는데 목적이 있다.

3. 계약자는 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 제16조 (측정대행업의 등록)의 규정에 의해 측정대행업[대기분야(1175), 수질분야(1174), 악취분야(5576)] 허가를 모두 득한 업체로 공고일을 기준으로 2년 이내 관련기관으로부터 측정대행업자의 준수사항 위반 등의 사유로 행정처분(주의, 과태료, 경고, 벌금, 정지 등)을 받은 사실이 없어야 한다.

4. 계약자는 본 과업지시서, 통합법 및 배출시설등 설치·운영허가 검토결과서(제0088-02호)(이하 “검토결과서”) 등 허가배출기준 및 자가측정 규정, 관계법규를 준수하여야 한다. 또한 작업상 제반사항을 준수하여야 하며, 이를 이행치 않아 발생되는 행정처분, 형사상, 민사상 기타 이에 준하는 사항에 대하여 발주자에게 어떠한 이의를 제기하지 못한다.

5. 계약자는 발주자와 협의 하에 측정일자를 선정하여야 하며, 측정 시 반드시 안전에 유의하여 측정하고, 불안전 요인 발견 시 반드시 담당자에게 연락한 후에 승인을 받은 후 측정하여야 한다. 또한, 측정일 전에 반드시 소각로 가동여부를 사전확인 하여야 하며, 발주자와 협의된 인원만 측정토록 하여야 한다.

6. 측정장소, 측정항목, 측정주기, 측정일정은 다음과 같이 실시한다.

6.1 대기오염물질

측정장소	번호	측정항목	측정주기	번호	측정항목	측정주기
굴뚝 (#A-1)	1	황산화물	격월1회 (6회/년)	15	트리클로로에틸렌	격월1회 (6회/년)
	2	일산화탄소		16	비소화합물
	3	질소산화물		17	니켈 및 그 화합물
	4	납화합물		18	카드뮴화합물
	5	벤젠		19	브롬화합물
	6	먼지		20	불소화합물
	7	아연화합물		21	시안화수소
	8	암모니아		22	염화수소
	9	이황화탄소		23	페놀화합물
	10	크롬화합물		24	포름알데히드
	11	수은화합물		25	매연
	12	구리화합물		26	그 외 측정에 관련된 항목 (대기온도, 습도, 기압, 산소농도, 가스유량, 가스온도 등)
	13	황화수소
				27	아세트알데히드
	14	디클로로메탄		28	탄화수소	연1회

※ 황산화물, 일산화탄소, 질소산화물, 염화수소, 먼지 총 5가지 항목은 성적서를 분류한다.

6.2 수질오염물질

측정장소	번호	측정항목	번호	측정항목	측정주기
폐수 처리장 방류조 (#W-1)	1	생물화학적산소요구량 (BOD)	19	카드뮴	분기1회 (4회/년)
	2	총유기탄소	20	음이온계면활성제
	3	부유물질량	21	바륨
	4	수소이온농도	22	유기인
	5	총질소	23	비소
	6	총인	24	6가크롬
	7	노말헥산추출물질 (광유류)	25	플로오르(불소) 함유량
	8	노말헥산추출물질 (동식물유지류)	26	PCB
	9	구리	27	디클로로메탄
	10	크롬	28	벤젠
	11	시안	29	클로로포름
	12	아연	30	폼알데히드
	13	납
	14	용해성철	31	안티몬
	15	페놀	32	톨루엔
	16	페놀류함유량	33	사염화탄소
	17	용해성망간	34	온도
	18	수은

6.3 저장시설 오염물질

측정장소	번호	측정항목	측정주기
고체입자상물질 저장시설 (#A-2, 비회저장조), (#A-4, 활성탄저장조)	1	먼지	연1회
	2	그 외 측정에 관련된 항목 (대기온도, 습도, 기압, 산소농도, 가스유량, 가스온도 등)

6.4 악취

측정장소	번호	측정항목	측정주기
굴뚝 (#A-1)	1	복합악취	분기1회 (4회/년)
부지경계선

6.5 대기오염방지설비 효율측정

측정장소	번호	측정항목	측정주기
폐열보일러 후단, 반건식반응탑 후단, 백필터 후단, 굴뚝	1	일산화탄소	연1회 (동시측정)
	2	질소산화물
	3	황산화물
	4	염화수소
	5	먼지
	6	그 외 측정에 관련된 항목 (대기온도, 습도, 기압, 산소농도, 가스유량, 가스온도 등)

6.6 2026년 자가측정 일정(예시)

구분	주기	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
대기	격월 1회
수질	분기 1회
저장 시설	연1회
악취	분기 1회
방지 설비	연1회

※ 세부 측정일정은 설비 정기보수 상황에 따라 변경 가능(상호협의 실시)

7. 상기의 측정횟수는 예상이며 실제 측정항목 및 횟수는 해당 법령이 변경되거나 발주자의 사정에 따라 상기와 달라질 수 있다. 측정항목 및 횟수의 변동에 따른 용역비용은 계약금액과 비례하여 변동될 수 있다.

8. 위 측정항목 외에 기온, 습도, 기압, 풍향, 풍속, 배출가스 유량, 산소농도, 수분량, 가스온도, 유속 등 자가측정에 필요한 항목은 측정시 반드시 함께 측정하여 성적서에 기재 후 제출한다.

9. 굴뚝 자가측정시 5가지 항목(황산화물, 질소산화물, 염화수소, 먼지, 일산화탄소)은 성적서를 나머지 항목들과 분리시켜 성적서를 따로 발급해야 한다.

10. 용역 대가의 지급 금액은 상기 7조에 의거하여 실제 측정한 측정항목별 금액을 실시한 횟수 기준으로 지급한다.

11. 위에서 제시된 대기 또는 수질측정항목 중 공정시험기준이 없거나 계약자가 직접 측정 또는 분석이 불가능한 오염물질에 대해서는 계약자가 직접 환경부의 승인을 받아 측정항목에서 제외할 수 있다.

12. 계약자는 측정 시 주변이 오염되지 않도록 주의하여야 하며, 측정 시 필요한 자재를 사용할 경우 주의하여야 한다.

13. 계약자는 용역 수행 중에 발생하는 일체의 사고(보상, 부담 등)에 대하여 민․형사상의 책임을 지며, 사고로 인하여 본 사업에 지장이 없도록 조치하여야 한다.

위 규정에도 불구하고 발주자가 계약자의 행위로 인한 사고에 대하여 제3자에게 손해배상 등 책임을 부담하였을 경우 계약자는 발주자가 부담하는 전액을 발주자에게 상환하여야 한다.

14. 다음 각 호에 해당할 경우 발주자는 계약자와의 계약을 파기할 수 있다.

가. 본 과업수행 중에 계약자의 귀책사유로 관련 법규위반 등 발주자에게 불이익이 발생한 경우

나. 과업수행 일부에 대하여 본 과업 지시사항을 위반한 경우

다. 과업지시사항을 불성실하게 이행하거나, 발주자의 시설운영ㆍ관리에 있어서 지장을 주거나 또는 피해를 초래하게 한 경우

라. 용역수행 중 부도, 파산 또는 위법에 따른 행정조치, 과태료 등을 받거나, 발주자의 시설운영에 피해를 주는 경우

마. 과업지시사항을 정당한 사유 없이 이행하지 않거나 지연시키는 경우

바. 본 용역을 수행하는 도중 계약자의 귀책사유로 발주자에게 행정기관 등으로부터 행정조치 등 불이익을 받게 하는 경우

15. 본 계약과 관련하여 발생하는 분쟁에 대한 관할법은 소재지 관할 민사지방법원으로 한다.

16. “계약자”는 “발주자”의 사전 승낙 없이 본 용역을 제3자에게 하도급 또는 제공

할 수 없다.