2026년 환경관리소

액상소석회

약품구매 설명서

	군 포 도 시 공 사

1. 적용범위

본 설명서는 군포도시공사 군포환경관리소(이하 “발주자”, 액상소석회 공급업체를 “계약자”라 칭한다.)에서 구입하여 사용할 액상소석회 구매공급에 관한 사항으로서 본 설명서에 정한 사항은 본 물품구매 관련 계약 문서 중 다른 문서에 우선하여 적용한다.

2. 목 적

본 설명서는 군포환경관리소의 소각로에서 배출되는 오염물질(SOx, HCL 등)을 제거하기 위한 약품인 액상소석회를 구매하는데 있어 본 설명서가 제시한 품질의 제품을 구매하여 소각장 가동을 원활히 하는데 있다.

3. 물품구매 개요

가. 품명 및 규격

품 명	품 질 및 규 격
액상소석회 Ca(OH)₂	용도	배출가스 중 염화수소 및 황산화물 제거용
	재료	13%∼13.5% 수용액
	입도	500Mesh 99% 이상
	성상	백색의 현탁액
	염산불용분	0.2% 이하

※ 한국산업규격(KSM) 시험방법 적용

나. 용    도: 소각로 배출가스 중 황산화물(SOx), HCl(염화수소) 중화처리

다. 소 요 량: 5,225,000㎏(2026년 예산심의 결과에 따라 증감될 수 있음)

(본 소요량은 예정수량으로 운영상황에 따라 증․감 될 수 있으며, 예정량을 초과 하거나 예정량보다 적게 납품을 요구할 경우에도 이의를 제기할 수 없다.)

라. 납품기간: 2026년 1월 1일 ∼ 2026년 12월 31일까지(기본안)

마. 납기연장: 납품기간 및 약품소요량 종료시 본 물품 구매계약자 쌍방 공히 계약 종료에 대한 의사표시가 없으면 수정계약서를 별도작성 하지 아니하고 계약기간을 익년도 단가계약 체결시까지 연장한 것으로 하여 계속 납품한다.

4. 물품납품

가. 납품장소 및 방법

1) 납품장소: 군포도시공사 환경관리소 내 액상소석회 저장탱크

① 위    치: 군포시 초막골길 101-58

② 탱크용량: 110톤

2) 납품방법: 액상소석회 전용차량을 이용 저장탱크에 주입

① 납품시기: "발주자" 납품요구에 의함

② 납 품 량: 1회 25톤 정도("발주자" 요구 물량)

나. 납품절차

1) "발주자"가 "계약자"에게 사전에 납품을 요구하고, 납품요구를 받은    “계약자”는 협의 날짜에 환경관리소 내 지정탱크에 납품한다.

2) “계약자”는 매 납품물품을 “발주자”가 지정하는 저장탱크에 납품하고 자체시험성적서를 제출한다.

3) 액상소석회는 제조공장에서 출하된 직후 탱크로리로 즉시 납품하여야 하며, 하루 이상 정차된 탱크로리(저장 상태)로 반입하는 것을 금한다.

5. 물품검수

가. 계    량

1) 물량측정은 "발주자" 입회하에 당 환경관리소 계량시설을 이용하여        계량함을 원칙으로 하되, 계량시설의 고장 및 부득이한 경우에는 공인      계량증명업소 또는 "발주자"가 인정하는 계량시설 결과를 첨부하여야 한다.

2) 계량에 소요되는 비용은 "계약자" 부담으로 한다.

나. 품질분석

1) “계약자”는 납품한 물품의 품질을 만족한다는 사실의 국가공인분석기관

시험성적서(최근 3개월 이내)를 최초 납품시 제출 및 분기 1회 이상 국가공인분석기관 시험 성적서를 의뢰하여 제출하여야 하며, 매 물품 입고시 시험성적서를 첨부하여야 한다.

2) 물품의 품질은 국가공인분석기관 또는 "발주자" 자체 분석결과(농도 등)에    따라 적격여부 판정

다. 검    수

검수와 관련된 일체 비용은 "계약자"가 부담(계량, 공인기관분석비용 등)한다.

라. 기타사항

1) 액상소석회 사용 운영 중 관련설비에 문제가 있다고 판단된 경우 "발주자"는     별도로 공인분석기관에 의뢰하거나 자체적으로 시험할 수 있으며 품질상       문제발생시 "계약자"는 다음 6항에 기술된 사항에 응하여야 함.

2) 품질이 저하된 약품입고로 공정상 및 환경적 문제발생시 전적으로 보상한다.

6. 규격미달 물품에 대한 조치

가. 물품의 품질분석결과 품질규격이 미달할 경우 "계약자"는 즉시 품질이 우수한 물품으로 대체하여 납품 절차에 따라 재 납품하여야 한다.

나. 규격미달 물품 발생으로 납기가 지연되어 "발주자"의 소각설비 운영에 지장이 초래될 시 "발주자"는 "계약자" 외의 타업체로부터 물품을 구입하여 사용할 수 있으며, 이로 인해 추가 비용이 발생할 경우 "발주자"는 추가비용에 대해 "계약자"에게 배상을 요구할 수 있음.

다. 여러 차례 납품 지연이나 품질규격 미달품이 발생할 경우 "발주자"는 아래와 같이 조치할 수 있음.

구 분	1회	2회	3회
납품지연 시	주의	경고	계약 해지
약품 규격 미달 시	경고	계약 해지
납품지연으로 소각로 가동정지	계약해지

7. 안전관리 및 손해배상

가. 계약자는 최초 납품시 MSDS(물질안전보건자료)를 제출하여야 한다.

※ 최근 1년 이내 개정 이력 자료 제출

나. 물품의 납품․입고시 주변을 오염시켜서는 안되며, 주변 오염으로 인한 민형사상 책임은 "계약자"에게 귀속된다.

다. 물품의 납품․입고시 "발주자"의 시설물에 손상을 초래하여서는 안되며, 손상 초래시 "계약자"는 즉시 원상복구 하여야 한다.

라. 물품의 납품 및 입고시 제반 안전조치를 다하여야 하며, 안전사고에 대한 책임은 전적으로 "계약자"에게 귀속된다.

8. 기타사항

가. 대금의 청구는 전월 1일부터 31일까지 공급물량 완료 후 관계서류를 첨부하여 당월 5일까지 군포환경관리소에 청구하여야 하며, 월단위로 정산 지급한다. 단, 12월은 그보다 빨리지거나 늦어질 수 있다.

나. "계약자"는 계약상의 권리의무를 타인에게 양도하거나 하도급 할 수 없다.

다. 본 물품 구매계약과 관련하여 지득한 기밀은 "발주자"의 허락없이 일절 공개하여서는 안되며, 이의사유로 발생된 모든 책임은 "계약자"가 진다.

라. "계약자" 또는 고용인이 약품납품과 관련된 모든 행위(시료채취 입회행위 등)는 "계약자"가 행한 것으로 본다.

마. 본 계약과 관련하여 발생하는 분쟁에 대한 관할 법원은 소재지관할 민사지방 법원으로 한다.

바. 상/하반기 정기보수 기간(2회/년) 액상소석회 저장탱크 청소시 운반탱크차량(2대 이상)을 지원하고, 반출된 액상소석회 처리비용은 “계약자”가 부담한다.

9. 계약단가의 조정

가.「지방계약법」제22조 의거하여 “계약자”는 원자재 조달 등의 문제로 계약단가 인상요청 시 아래의 사항을 포함한 보고서를 제출하여야 한다.

1) 요청시기의 원자재 가격상승 증빙자료 및 가격인상 증빙자료

2) 경기도 내 공급단가 비교분석 자료

3) 기타 발주자가 필요로 하는 서류

나. “계약자”는 “발주자”의 안정된 시장공급가격 확인 및 계약단가 조정을 위하여 “발주자” 요구 시 시장 공급단가 보고서를 제출하여야 한다.

다. “발주자”는 가 항목의 보고서에 따른 시장공급단가 검토 후 계약단가를 재조정할 수 있다.